<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="K1-Bus">
<packages>
<package name="K1-BUS-160X100">
<description>&lt;p&gt;Full-size Board for the K1-Bus.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Pfostenstecker">
<packages>
<package name="1X03Q">
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Memory">
<packages>
<package name="SO-08M">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Medium Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;
&lt;p&gt;207-mil body, package type SM 
&lt;br&gt;Microchip SO8 Medium</description>
</package>
<package name="TSOPII-44">
<description>&lt;b&gt;44 PIN TSOP II&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
18.4 x 10.2mm&lt;br&gt;
pitch 0.8mm&lt;br&gt;
Pad-Abstand von der Mitte: 5.7mm&lt;br&gt;
Pad-Größe: 4.5mm x 1.1mm&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Misc. ICs">
<packages>
<package name="SSO48">
<description>&lt;b&gt;SSO48&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
small outline integrated circuit/JEDEC MO-118AA</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="L">
<packages>
<package name="Ø3.5-7.5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="C">
<packages>
<package name="SMC3216">
<description>SMD pad 3.2 x 1.6mm
&lt;br&gt;min.: 3.0 x 1.4mm
&lt;br&gt;max.: 3.4 x 1.8mm
&lt;br&gt;entspricht inch: 1206</description>
</package>
<package name="C-AX-2.5X3.5--5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Crystal">
<packages>
<package name="DIL08S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Con">
<packages>
<package name="HDF15H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K1-BUS" library="K1-Bus" package="K1-BUS-160X100" value="K1-BUS"/>
<element name="IC3" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74AC74N"/>
<element name="JP2" library="Pfostenstecker" package="1X03Q" value="Sel12"/>
<element name="IC6" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74HC125N"/>
<element name="IC5" library="Memory" package="SO-08M" value="24C64"/>
<element name="U$1" library="Memory" package="TSOPII-44" value="7C4098T"/>
<element name="U$3" library="Memory" package="TSOPII-44" value="7C4098T"/>
<element name="U$4" library="Memory" package="TSOPII-44" value="7C4098T"/>
<element name="IC22" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74AC139N"/>
<element name="U$16" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74169N"/>
<element name="U$17" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74169N"/>
<element name="U$18" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74169N"/>
<element name="U$24" library="Misc. ICs" package="SSO48" value="DS90CF563"/>
<element name="L1" library="L" package="Ø3.5-7.5" value="50µH"/>
<element name="L2" library="L" package="Ø3.5-7.5" value="50µH"/>
<element name="C1" library="C" package="SMC3216" value="100nF"/>
<element name="C2" library="C" package="SMC3216" value="100nF"/>
<element name="QG1" library="Crystal" package="DIL08S" value="64MHz"/>
<element name="IC17" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74AC14N"/>
<element name="IC24" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74AC08N"/>
<element name="IC26" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74AC32N"/>
<element name="IC27" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74AC02N"/>
<element name="IC25" library="74xx-eu" package="DIL20" value="74AC245N"/>
<element name="IC2" library="Atmel" package="DIL20" value="ATTINY2313"/>
<element name="IC29" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74AC163N"/>
<element name="IC23" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74AC74N"/>
<element name="U$11" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74169N"/>
<element name="U$14" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74169N"/>
<element name="U$19" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74169N"/>
<element name="IC4" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74AC00N"/>
<element name="JP1" library="Pfostenstecker" package="2X03" value="ISP-HDR6"/>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL20" value="74AC245N"/>
<element name="C3" library="C" package="SMC3216" value=""/>
<element name="C4" library="C" package="SMC3216" value=""/>
<element name="C5" library="C" package="SMC3216" value=""/>
<element name="C6" library="C" package="SMC3216" value=""/>
<element name="C8" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C9" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C10" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C11" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C12" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C13" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C14" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C15" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C16" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C17" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C18" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C19" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C20" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C21" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C22" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C23" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C24" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C26" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C27" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C29" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C30" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C31" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C32" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C33" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="CON66" library="Con" package="HDF15H" value="VGA"/>
<element name="R1" library="R" package="0204/7" value="68"/>
<element name="C7" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C34" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C25" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C28" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C35" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
<element name="C36" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="C-BLOCK-5.0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="K1D0">
<contactref element="K1-BUS" pad="36"/>
<contactref element="U$16" pad="3"/>
<contactref element="IC25" pad="11"/>
<contactref element="U$19" pad="3"/>
</signal>
<signal name="K1D1">
<contactref element="K1-BUS" pad="35"/>
<contactref element="U$16" pad="4"/>
<contactref element="IC25" pad="12"/>
<contactref element="U$19" pad="4"/>
</signal>
<signal name="K1D2">
<contactref element="K1-BUS" pad="34"/>
<contactref element="U$16" pad="5"/>
<contactref element="IC25" pad="13"/>
<contactref element="U$19" pad="5"/>
</signal>
<signal name="K1D3">
<contactref element="K1-BUS" pad="33"/>
<contactref element="U$16" pad="6"/>
<contactref element="IC25" pad="14"/>
<contactref element="U$19" pad="6"/>
</signal>
<signal name="K1D4">
<contactref element="K1-BUS" pad="32"/>
<contactref element="U$17" pad="3"/>
<contactref element="IC25" pad="15"/>
<contactref element="U$14" pad="3"/>
</signal>
<signal name="K1D5">
<contactref element="K1-BUS" pad="31"/>
<contactref element="U$17" pad="4"/>
<contactref element="IC25" pad="16"/>
<contactref element="U$14" pad="4"/>
</signal>
<signal name="K1D6">
<contactref element="K1-BUS" pad="30"/>
<contactref element="U$17" pad="5"/>
<contactref element="IC25" pad="17"/>
<contactref element="U$14" pad="5"/>
</signal>
<signal name="K1D7">
<contactref element="K1-BUS" pad="29"/>
<contactref element="U$17" pad="6"/>
<contactref element="IC25" pad="18"/>
<contactref element="U$14" pad="6"/>
</signal>
<signal name="K1D8">
<contactref element="K1-BUS" pad="28"/>
<contactref element="U$18" pad="3"/>
<contactref element="U$11" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="K1D9">
<contactref element="K1-BUS" pad="27"/>
<contactref element="U$18" pad="4"/>
<contactref element="U$11" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K1D10">
<contactref element="K1-BUS" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="K1D11">
<contactref element="K1-BUS" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="K1D12">
<contactref element="K1-BUS" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="K1D13">
<contactref element="K1-BUS" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="K1D14">
<contactref element="K1-BUS" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="K1D15">
<contactref element="K1-BUS" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC26" pad="11"/>
</signal>
<signal name="K1_I2C_DATA">
<contactref element="K1-BUS" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="K1_I2C_CLK">
<contactref element="K1-BUS" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!K1_WAIT">
<contactref element="K1-BUS" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!K1_RESET">
<contactref element="K1-BUS" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="U$24" pad="27"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC23" pad="10"/>
<contactref element="IC23" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!K1_IRPT">
<contactref element="K1-BUS" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!K1_RD_DATA">
<contactref element="K1-BUS" pad="13"/>
<contactref element="IC24" pad="1"/>
<contactref element="IC27" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!K1_WR_IRPT">
<contactref element="K1-BUS" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!K1_RD_IRPT">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="K1-BUS" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!K1_SELECT">
<contactref element="K1-BUS" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!SELECTED">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC27" pad="5"/>
<contactref element="IC27" pad="8"/>
<contactref element="IC26" pad="10"/>
<contactref element="IC27" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!INT_EN">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC26" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MY_DATA">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="K1-BUS" pad="39"/>
<contactref element="K1-BUS" pad="37"/>
<contactref element="K1-BUS" pad="4"/>
<contactref element="K1-BUS" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="33"/>
<contactref element="U$3" pad="11"/>
<contactref element="U$3" pad="33"/>
<contactref element="U$4" pad="11"/>
<contactref element="U$4" pad="33"/>
<contactref element="IC22" pad="16"/>
<contactref element="U$16" pad="16"/>
<contactref element="U$17" pad="16"/>
<contactref element="U$18" pad="16"/>
<contactref element="U$24" pad="2"/>
<contactref element="U$24" pad="8"/>
<contactref element="U$24" pad="14"/>
<contactref element="U$24" pad="21"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC17" pad="14"/>
<contactref element="IC24" pad="14"/>
<contactref element="IC26" pad="14"/>
<contactref element="IC27" pad="14"/>
<contactref element="IC25" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC29" pad="16"/>
<contactref element="IC29" pad="1"/>
<contactref element="IC29" pad="9"/>
<contactref element="IC29" pad="6"/>
<contactref element="IC29" pad="5"/>
<contactref element="IC29" pad="4"/>
<contactref element="IC29" pad="3"/>
<contactref element="IC23" pad="14"/>
<contactref element="IC23" pad="13"/>
<contactref element="IC23" pad="2"/>
<contactref element="U$11" pad="16"/>
<contactref element="U$14" pad="16"/>
<contactref element="U$19" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC29" pad="10"/>
<contactref element="IC29" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="P$2"/>
<contactref element="C9" pad="P$2"/>
<contactref element="C10" pad="P$2"/>
<contactref element="C11" pad="P$2"/>
<contactref element="C12" pad="P$2"/>
<contactref element="C13" pad="P$2"/>
<contactref element="C14" pad="P$2"/>
<contactref element="C15" pad="P$2"/>
<contactref element="C16" pad="P$2"/>
<contactref element="C17" pad="P$2"/>
<contactref element="C18" pad="P$2"/>
<contactref element="C19" pad="P$2"/>
<contactref element="C20" pad="P$2"/>
<contactref element="C21" pad="P$2"/>
<contactref element="C22" pad="P$2"/>
<contactref element="C23" pad="P$2"/>
<contactref element="C24" pad="P$2"/>
<contactref element="C26" pad="P$2"/>
<contactref element="C27" pad="P$2"/>
<contactref element="C29" pad="P$2"/>
<contactref element="C30" pad="P$2"/>
<contactref element="C31" pad="P$2"/>
<contactref element="C32" pad="P$2"/>
<contactref element="C33" pad="P$2"/>
<contactref element="C7" pad="P$2"/>
<contactref element="C34" pad="P$2"/>
<contactref element="QG1" pad="8"/>
<contactref element="C25" pad="P$2"/>
<contactref element="C28" pad="P$2"/>
<contactref element="C35" pad="P$2"/>
<contactref element="C36" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="K1-BUS" pad="1"/>
<contactref element="K1-BUS" pad="3"/>
<contactref element="K1-BUS" pad="38"/>
<contactref element="K1-BUS" pad="40"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="34"/>
<contactref element="U$3" pad="12"/>
<contactref element="U$3" pad="34"/>
<contactref element="U$4" pad="12"/>
<contactref element="U$4" pad="34"/>
<contactref element="U$1" pad="40"/>
<contactref element="U$1" pad="39"/>
<contactref element="U$3" pad="39"/>
<contactref element="U$3" pad="40"/>
<contactref element="U$4" pad="40"/>
<contactref element="U$4" pad="39"/>
<contactref element="IC22" pad="8"/>
<contactref element="U$16" pad="8"/>
<contactref element="U$17" pad="8"/>
<contactref element="U$18" pad="8"/>
<contactref element="IC22" pad="1"/>
<contactref element="U$16" pad="7"/>
<contactref element="U$17" pad="10"/>
<contactref element="U$24" pad="11"/>
<contactref element="U$24" pad="5"/>
<contactref element="U$24" pad="17"/>
<contactref element="U$24" pad="24"/>
<contactref element="U$24" pad="46"/>
<contactref element="IC17" pad="7"/>
<contactref element="IC24" pad="7"/>
<contactref element="IC26" pad="7"/>
<contactref element="IC27" pad="7"/>
<contactref element="IC25" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="41"/>
<contactref element="U$3" pad="41"/>
<contactref element="U$4" pad="41"/>
<contactref element="IC29" pad="8"/>
<contactref element="IC17" pad="9"/>
<contactref element="IC23" pad="7"/>
<contactref element="U$11" pad="8"/>
<contactref element="U$14" pad="8"/>
<contactref element="U$19" pad="8"/>
<contactref element="U$19" pad="7"/>
<contactref element="U$14" pad="10"/>
<contactref element="U$18" pad="5"/>
<contactref element="U$18" pad="6"/>
<contactref element="U$11" pad="6"/>
<contactref element="U$11" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$24" pad="42"/>
<contactref element="U$24" pad="36"/>
<contactref element="U$24" pad="31"/>
<contactref element="U$24" pad="28"/>
<contactref element="U$24" pad="30"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="P$1"/>
<contactref element="C9" pad="P$1"/>
<contactref element="C10" pad="P$1"/>
<contactref element="C11" pad="P$1"/>
<contactref element="C12" pad="P$1"/>
<contactref element="C13" pad="P$1"/>
<contactref element="C14" pad="P$1"/>
<contactref element="C15" pad="P$1"/>
<contactref element="C16" pad="P$1"/>
<contactref element="C17" pad="P$1"/>
<contactref element="C18" pad="P$1"/>
<contactref element="C19" pad="P$1"/>
<contactref element="C20" pad="P$1"/>
<contactref element="C21" pad="P$1"/>
<contactref element="C22" pad="P$1"/>
<contactref element="C23" pad="P$1"/>
<contactref element="C24" pad="P$1"/>
<contactref element="C26" pad="P$1"/>
<contactref element="C27" pad="P$1"/>
<contactref element="C29" pad="P$1"/>
<contactref element="C30" pad="P$1"/>
<contactref element="C31" pad="P$1"/>
<contactref element="C32" pad="P$1"/>
<contactref element="C33" pad="P$1"/>
<contactref element="CON66" pad="5"/>
<contactref element="CON66" pad="6"/>
<contactref element="CON66" pad="7"/>
<contactref element="CON66" pad="8"/>
<contactref element="CON66" pad="10"/>
<contactref element="C7" pad="P$1"/>
<contactref element="C34" pad="P$1"/>
<contactref element="QG1" pad="4"/>
<contactref element="C25" pad="P$1"/>
<contactref element="C28" pad="P$1"/>
<contactref element="C35" pad="P$1"/>
<contactref element="C36" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="!INT">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC26" pad="13"/>
<contactref element="IC23" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RAM_A0">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RAM_A1">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RAM_A2">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RAM_A3">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RAM_A4">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RAM_A5">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="U$3" pad="18"/>
<contactref element="U$4" pad="18"/>
</signal>
<signal name="RAM_A6">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="U$3" pad="19"/>
<contactref element="U$4" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RAM_A7">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="U$3" pad="20"/>
<contactref element="U$4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="RAM_A8">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="U$3" pad="21"/>
<contactref element="U$4" pad="21"/>
</signal>
<signal name="RAM_A9">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="U$3" pad="22"/>
<contactref element="U$4" pad="22"/>
</signal>
<signal name="RAM_A10">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="U$3" pad="23"/>
<contactref element="U$4" pad="23"/>
</signal>
<signal name="RAM_A11">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="U$3" pad="24"/>
<contactref element="U$4" pad="24"/>
</signal>
<signal name="RAM_A12">
<contactref element="U$1" pad="25"/>
<contactref element="U$3" pad="25"/>
<contactref element="U$4" pad="25"/>
</signal>
<signal name="RAM_A13">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="U$3" pad="26"/>
<contactref element="U$4" pad="26"/>
</signal>
<signal name="RAM_A14">
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="U$3" pad="27"/>
<contactref element="U$4" pad="27"/>
</signal>
<signal name="RAM_A15">
<contactref element="U$1" pad="42"/>
<contactref element="U$3" pad="42"/>
<contactref element="U$4" pad="42"/>
</signal>
<signal name="RAM_A16">
<contactref element="U$1" pad="43"/>
<contactref element="U$3" pad="43"/>
<contactref element="U$4" pad="43"/>
</signal>
<signal name="RAM_A17">
<contactref element="U$1" pad="44"/>
<contactref element="U$3" pad="44"/>
<contactref element="U$4" pad="44"/>
</signal>
<signal name="RAM_D0">
<contactref element="U$1" pad="31"/>
<contactref element="U$3" pad="14"/>
<contactref element="U$4" pad="31"/>
<contactref element="U$24" pad="15"/>
<contactref element="IC25" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RAM_D1">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="U$3" pad="15"/>
<contactref element="U$4" pad="30"/>
<contactref element="U$24" pad="16"/>
<contactref element="IC25" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RAM_D2">
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="U$3" pad="16"/>
<contactref element="U$4" pad="29"/>
<contactref element="U$24" pad="18"/>
<contactref element="IC25" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RAM_D3">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$3" pad="30"/>
<contactref element="U$4" pad="15"/>
<contactref element="U$24" pad="19"/>
<contactref element="IC25" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RAM_D4">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="U$3" pad="29"/>
<contactref element="U$4" pad="16"/>
<contactref element="U$24" pad="20"/>
<contactref element="IC25" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RAM_D5">
<contactref element="U$1" pad="37"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="37"/>
<contactref element="U$24" pad="4"/>
<contactref element="IC25" pad="4"/>
<contactref element="U$24" pad="44"/>
<contactref element="U$24" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RAM_D6">
<contactref element="U$1" pad="36"/>
<contactref element="U$3" pad="9"/>
<contactref element="U$4" pad="36"/>
<contactref element="U$24" pad="6"/>
<contactref element="IC25" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RAM_D7">
<contactref element="U$1" pad="35"/>
<contactref element="U$3" pad="10"/>
<contactref element="U$4" pad="35"/>
<contactref element="U$24" pad="7"/>
<contactref element="IC25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RAM_D8">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="32"/>
<contactref element="U$4" pad="13"/>
<contactref element="U$24" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RAM_D9">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$3" pad="31"/>
<contactref element="U$4" pad="14"/>
<contactref element="U$24" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RAM_D10">
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="U$3" pad="13"/>
<contactref element="U$4" pad="32"/>
<contactref element="U$24" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RAM_D11">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$3" pad="36"/>
<contactref element="U$4" pad="9"/>
<contactref element="U$24" pad="45"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RAM_D12">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="37"/>
<contactref element="U$4" pad="8"/>
<contactref element="U$24" pad="47"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RAM_D13">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="38"/>
<contactref element="U$4" pad="7"/>
<contactref element="U$24" pad="48"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RAM_D14">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="35"/>
<contactref element="U$4" pad="10"/>
<contactref element="U$24" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!CE_RAM_L">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!CE_RAM_M">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!CE_RAM_H">
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!CLR_PIXEL_ADDR">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="EN_PIXEL_CLK">
<contactref element="IC23" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U$14" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="U$14" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U$14" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$14" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U$19" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U$19" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U$19" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U$19" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$16" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$16" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$16" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U$16" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U$11" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U$11" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC22" pad="3"/>
<contactref element="U$18" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC22" pad="2"/>
<contactref element="U$18" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U$17" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="U$17" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="U$17" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="U$17" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC22" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC22" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC22" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CLK_ADDR">
<contactref element="U$18" pad="2"/>
<contactref element="U$17" pad="2"/>
<contactref element="U$16" pad="2"/>
<contactref element="IC24" pad="3"/>
<contactref element="IC26" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="2"/>
<contactref element="U$14" pad="2"/>
<contactref element="U$19" pad="2"/>
<contactref element="IC27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!EN_LOAD_X">
<contactref element="U$19" pad="9"/>
<contactref element="U$14" pad="9"/>
<contactref element="U$11" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!EN_LOAD_Y">
<contactref element="U$16" pad="9"/>
<contactref element="U$17" pad="9"/>
<contactref element="U$18" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!EN_CLK_X">
<contactref element="U$19" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!EN_CLK_Y">
<contactref element="U$16" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="U$16" pad="15"/>
<contactref element="U$18" pad="7"/>
<contactref element="U$17" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="U$17" pad="15"/>
<contactref element="U$18" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!SEL_INT_ADDR">
<contactref element="IC27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC_LVDS">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$24" pad="37"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC_PLL">
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$24" pad="29"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="IC17" pad="10"/>
<contactref element="IC29" pad="2"/>
<contactref element="IC17" pad="13"/>
</signal>
<signal name="FPD_DE">
<contactref element="U$24" pad="25"/>
<contactref element="IC17" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!FPD_VSYNC">
<contactref element="U$24" pad="23"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!FPD_HSYNC">
<contactref element="U$24" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="!K1_WR_DATA">
<contactref element="K1-BUS" pad="11"/>
<contactref element="IC24" pad="2"/>
<contactref element="IC26" pad="5"/>
</signal>
<signal name="K1_A0">
<contactref element="K1-BUS" pad="20"/>
<contactref element="IC26" pad="9"/>
<contactref element="IC24" pad="5"/>
<contactref element="IC27" pad="12"/>
</signal>
<signal name="K1_A1">
<contactref element="K1-BUS" pad="19"/>
<contactref element="IC27" pad="9"/>
</signal>
<signal name="K1_A2">
<contactref element="K1-BUS" pad="18"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="K1_A3">
<contactref element="K1-BUS" pad="17"/>
<contactref element="U$16" pad="1"/>
<contactref element="U$17" pad="1"/>
<contactref element="U$18" pad="1"/>
<contactref element="IC24" pad="12"/>
</signal>
<signal name="K1_A4">
<contactref element="K1-BUS" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="K1_A5">
<contactref element="K1-BUS" pad="15"/>
<contactref element="U$11" pad="1"/>
<contactref element="U$14" pad="1"/>
<contactref element="U$19" pad="1"/>
<contactref element="IC24" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!ACCESS_RAM_DATA">
<contactref element="IC26" pad="8"/>
<contactref element="IC26" pad="4"/>
<contactref element="IC27" pad="3"/>
<contactref element="IC26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!IO_ENABLE">
<contactref element="IC25" pad="19"/>
<contactref element="IC26" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="!IO_DIR_WR">
<contactref element="IC25" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="U$3" pad="17"/>
<contactref element="U$4" pad="17"/>
<contactref element="IC26" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="QG1" pad="5"/>
<contactref element="IC17" pad="11"/>
</signal>
<signal name="CLK/4">
<contactref element="IC29" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC23" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RAM_D15">
<contactref element="U$4" pad="38"/>
<contactref element="U$1" pad="38"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="U$24" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC23" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="IC23" pad="3"/>
<contactref element="IC24" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC27" pad="4"/>
<contactref element="IC24" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC17" pad="5"/>
<contactref element="IC17" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="IC17" pad="3"/>
<contactref element="IC17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FPD_CLK">
<contactref element="IC17" pad="12"/>
<contactref element="U$24" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="U$11" pad="7"/>
<contactref element="U$19" pad="15"/>
<contactref element="U$14" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="U$14" pad="15"/>
<contactref element="U$11" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SELECTED">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC27" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC24" pad="10"/>
<contactref element="IC24" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC27" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="IC23" pad="9"/>
<contactref element="IC17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="LCD_DECR_BRIGHTNESS">
<contactref element="IC24" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LCD_INCR_BRIGHTNESS">
<contactref element="IC24" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="U$24" pad="34"/>
<contactref element="CON66" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="U$24" pad="38"/>
<contactref element="CON66" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="U$24" pad="40"/>
<contactref element="CON66" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="U$24" pad="39"/>
<contactref element="CON66" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="U$24" pad="41"/>
<contactref element="CON66" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="U$24" pad="35"/>
<contactref element="CON66" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="U$24" pad="32"/>
<contactref element="CON66" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="U$24" pad="33"/>
<contactref element="CON66" pad="14"/>
</signal>
<signal name="LCD_PWM">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="CON66" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
