<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PLCC52">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="PLCC52-S">
<description>&lt;b&gt;PLCC Socked&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL48">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL64">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC68">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="PLCC68-S">
<description>&lt;b&gt;PLCC Socked&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="68008CC">
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A21" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="!AS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!DS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!WR" direction="out"/>
<pin name="!DTACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!BG" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!BGACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!BR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="!HALT" function="dot"/>
<pin name="!RESET" function="dot"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="!VPA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!BERR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FC2" direction="out"/>
<pin name="FC1" direction="out"/>
<pin name="FC0" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="68008P">
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="!AS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!DS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!WR" direction="out"/>
<pin name="!DTACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!BG" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!BR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="!HALT" function="dot"/>
<pin name="!RESET" function="dot"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="!VPA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!BERR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL0/2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FC2" direction="out"/>
<pin name="FC1" direction="out"/>
<pin name="FC0" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="68000">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="VPA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BERR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="HALT" function="dot"/>
<pin name="DTACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BGACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="VMA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="FC0" direction="out"/>
<pin name="FC1" direction="out"/>
<pin name="FC2" direction="out"/>
<pin name="AS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="R/W" direction="out"/>
<pin name="UDS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LDS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BG" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="A21" direction="out"/>
<pin name="A22" direction="out"/>
<pin name="A23" direction="out"/>
<pin name="IPL1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IPL2" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="2PWR2GND">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2PWR4GND">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MC68008FN" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68008 Micro Processor&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$2" symbol="68008CC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC52">
<connects>
<connect gate="G$2" pin="!AS" pad="31"/>
<connect gate="G$2" pin="!BERR" pad="44"/>
<connect gate="G$2" pin="!BG" pad="35"/>
<connect gate="G$2" pin="!BGACK" pad="36"/>
<connect gate="G$2" pin="!BR" pad="37"/>
<connect gate="G$2" pin="!DS" pad="32"/>
<connect gate="G$2" pin="!DTACK" pad="34"/>
<connect gate="G$2" pin="!HALT" pad="40"/>
<connect gate="G$2" pin="!RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$2" pin="!VPA" pad="43"/>
<connect gate="G$2" pin="!WR" pad="33"/>
<connect gate="G$2" pin="A0" pad="51"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="52"/>
<connect gate="G$2" pin="A10" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="A11" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="A12" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="A13" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="A14" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="A15" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="A16" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="A17" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="A18" pad="20"/>
<connect gate="G$2" pin="A19" pad="21"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A20" pad="22"/>
<connect gate="G$2" pin="A21" pad="13"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="A7" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="A8" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$2" pin="D0" pad="30"/>
<connect gate="G$2" pin="D1" pad="29"/>
<connect gate="G$2" pin="D2" pad="28"/>
<connect gate="G$2" pin="D3" pad="27"/>
<connect gate="G$2" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$2" pin="D5" pad="25"/>
<connect gate="G$2" pin="D6" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="D7" pad="23"/>
<connect gate="G$2" pin="E" pad="42"/>
<connect gate="G$2" pin="FC0" pad="50"/>
<connect gate="G$2" pin="FC1" pad="49"/>
<connect gate="G$2" pin="FC2" pad="48"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@1" pad="17"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@2" pad="39"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL0" pad="47"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL1" pad="45"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL2" pad="46"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-SOC" package="PLCC52-S">
<connects>
<connect gate="G$2" pin="!AS" pad="31"/>
<connect gate="G$2" pin="!BERR" pad="44"/>
<connect gate="G$2" pin="!BG" pad="35"/>
<connect gate="G$2" pin="!BGACK" pad="36"/>
<connect gate="G$2" pin="!BR" pad="37"/>
<connect gate="G$2" pin="!DS" pad="32"/>
<connect gate="G$2" pin="!DTACK" pad="34"/>
<connect gate="G$2" pin="!HALT" pad="40"/>
<connect gate="G$2" pin="!RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$2" pin="!VPA" pad="43"/>
<connect gate="G$2" pin="!WR" pad="33"/>
<connect gate="G$2" pin="A0" pad="51"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="52"/>
<connect gate="G$2" pin="A10" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="A11" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="A12" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="A13" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="A14" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="A15" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="A16" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="A17" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="A18" pad="20"/>
<connect gate="G$2" pin="A19" pad="21"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A20" pad="22"/>
<connect gate="G$2" pin="A21" pad="13"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="A7" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="A8" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$2" pin="D0" pad="30"/>
<connect gate="G$2" pin="D1" pad="29"/>
<connect gate="G$2" pin="D2" pad="28"/>
<connect gate="G$2" pin="D3" pad="27"/>
<connect gate="G$2" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$2" pin="D5" pad="25"/>
<connect gate="G$2" pin="D6" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="D7" pad="23"/>
<connect gate="G$2" pin="E" pad="42"/>
<connect gate="G$2" pin="FC0" pad="50"/>
<connect gate="G$2" pin="FC1" pad="49"/>
<connect gate="G$2" pin="FC2" pad="48"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@1" pad="17"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@2" pad="39"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL0" pad="47"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL1" pad="45"/>
<connect gate="G$2" pin="IPL2" pad="46"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68008P" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68008P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!BERR" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!BG" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!BR" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="!DS" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!DTACK" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!HALT" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!VPA" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0/2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68000P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68000"/>
<gate name="P" symbol="2PWR2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BGACK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="LDS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="UDS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VMA" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="53"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="49"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC68000FN" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;68xxx PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68000"/>
<gate name="P" symbol="2PWR4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BGACK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="LDS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="UDS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VMA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="56"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="57"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC000FN20"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="66F833"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-SOC" package="PLCC68-S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BERR" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BGACK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="BR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="FC0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="HALT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IPL2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="LDS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="UDS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VMA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="56"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="57"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
