<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="BTM-222">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TXB0101">
<pin name="VCCA" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="OE" direction="in"/>
<pin name="VCCB" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="BTM-222">
<pin name="P$2_PVCC" direction="pwr"/>
<pin name="P$3_AIO(0)"/>
<pin name="P$4_AIO(1)"/>
<pin name="P$5_PIO(0)"/>
<pin name="P$6_PIO(1)"/>
<pin name="P$7_PIO(2)"/>
<pin name="P$8_PIO(3)"/>
<pin name="P$9_PIO(4)"/>
<pin name="P$11PIO(5)"/>
<pin name="P$12_PIO(6)"/>
<pin name="P$13_PIO(7)"/>
<pin name="P$14_PIO(8)"/>
<pin name="P$15_PIO(9)"/>
<pin name="P$16_RESET" direction="in"/>
<pin name="P$17_VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P$20_USB-DP"/>
<pin name="P$21_USB-DN"/>
<pin name="P$22_PCM-SYNC"/>
<pin name="P$23_PCM-IN" direction="in"/>
<pin name="P$24_PCM-OUT" direction="out"/>
<pin name="P$25_PCM-CLK"/>
<pin name="P$26UART-RX" direction="in"/>
<pin name="P$27_UART-TX" direction="out"/>
<pin name="P$28_UART-RTS" direction="out"/>
<pin name="P$30_UART-CTS" direction="in"/>
<pin name="P$31_SPI-MOSI" direction="in"/>
<pin name="P$32_SPI-CSB" direction="in"/>
<pin name="P$33_SPI-CLK" direction="in"/>
<pin name="P$34_SPI-MISO" direction="out"/>
<pin name="P$35_PIO(11)"/>
<pin name="P$36_PIO(10)"/>
<pin name="P$37_RF-IO-ANTENNA"/>
<pin name="P$38_GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="EULE_BTM-112">
<pin name="$16" direction="pwr"/>
<pin name="$04_AIO(1)"/>
<pin name="$05_PIO(0)"/>
<pin name="$17" direction="pwr"/>
<pin name="GND_INT" direction="nc"/>
<pin name="GND_INT@1" direction="nc"/>
<pin name="PCM_CLK"/>
<pin name="PCM_IN" direction="in"/>
<pin name="PCM_OUT" direction="out"/>
<pin name="PCM_SYNC"/>
<pin name="PIO(0)"/>
<pin name="PIO(1)"/>
<pin name="PIO(2)"/>
<pin name="PIO(3)"/>
<pin name="PIO(4)"/>
<pin name="PIO(5)"/>
<pin name="PIO(6)"/>
<pin name="PIO(7)"/>
<pin name="$01_GND"/>
<pin name="$02_PVCC"/>
<pin name="$03_AIO(0)"/>
<pin name="$15"/>
<pin name="$06_PIO(1)" direction="in"/>
<pin name="RF_IO" direction="nc"/>
<pin name="$09"/>
<pin name="$08"/>
<pin name="$07_PIO(2)" direction="out"/>
<pin name="$10" direction="in"/>
<pin name="$11"/>
<pin name="$13"/>
<pin name="$14" direction="in"/>
<pin name="$12" direction="out"/>
<pin name="USB_DN"/>
<pin name="USB_DP"/>
</symbol>
<symbol name="MPXH6400A">
<pin name="VS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@8" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="ADS1110">
<pin name="VIN+"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="VIN-"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="SDA"/>
</symbol>
<symbol name="BTM-222-1">
<pin name="PVCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND(1)" direction="pwr"/>
<pin name="HF_IN/OUT"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="RTS"/>
<pin name="CTS"/>
<pin name="PIO(6)"/>
<pin name="PIO(4)"/>
<pin name="PIO(5)"/>
<pin name="GND(2)"/>
<pin name="GND(3)"/>
<pin name="GND(4)"/>
<pin name="GND(5)"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BTM-222_ALL">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BTM-222"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BTM-222">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="$AGND $BGND P$1 P$10 P$18 P$19 P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="P$11PIO(5)" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="P$12_PIO(6)" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="P$13_PIO(7)" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="P$14_PIO(8)" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="P$15_PIO(9)" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="P$16_RESET" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="P$17_VCC" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="P$20_USB-DP" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="P$21_USB-DN" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="P$22_PCM-SYNC" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="P$23_PCM-IN" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="P$24_PCM-OUT" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="P$25_PCM-CLK" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="P$26UART-RX" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="P$27_UART-TX" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="P$28_UART-RTS" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2_PVCC" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$30_UART-CTS" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="P$31_SPI-MOSI" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="P$32_SPI-CSB" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="P$33_SPI-CLK" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="P$34_SPI-MISO" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="P$35_PIO(11)" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="P$36_PIO(10)" pad="P$36"/>
<connect gate="G$1" pin="P$37_RF-IO-ANTENNA" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="P$38_GND" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3_AIO(0)" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4_AIO(1)" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5_PIO(0)" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6_PIO(1)" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7_PIO(2)" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8_PIO(3)" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9_PIO(4)" pad="P$9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BTM-222_SERIAL">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BTM-222-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BTM-222">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="HF_IN/OUT" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO(4)" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO(5)" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO(6)" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
