<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt; DO35 
&lt;p&gt;Länge max. 4.25 mm
&lt;br&gt;Körper Ø max. 1.85 mm
&lt;br&gt; Draht Ø max. 0.56 mm
&lt;br&gt;Bohrung 0.7mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 10 mm / 0.4"</description>
</package>
<package name="DO35-7.5">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt; DO35 
&lt;p&gt;Länge max. 4.25 mm
&lt;br&gt;Körper Ø max. 1.85 mm
&lt;br&gt; Draht Ø max. 0.56 mm
&lt;br&gt;Bohrung 0.7mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 7.5 mm / 0.3"</description>
</package>
<package name="DO41Z-10">
<description>Diode DO41 mit Symbol für Zener-Diode
&lt;p&gt;Körper Ø max. 2.7 mm
&lt;br&gt;Länge max. 5.2 mm
&lt;br&gt;Draht-Ø max. 0.86 mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 10 mm = 0.4"</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
<package name="LD260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, square, Siemens</description>
</package>
<package name="LED2X5">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2 x 5 mm, rectangle</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="LSU260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
1 mm, round, Siemens</description>
</package>
<package name="LZR181">
<description>&lt;B&gt;LED BLOCK&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
1 LED, Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B152">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B153">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B155">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B156">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="SFH480">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
infrared emitting diode, Infineon
TO-18, lead spacing 2.54 mm, cathode marking&lt;p&gt;
Inifineon</description>
</package>
<package name="SFH482">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
infrared emitting diode, Infineon
TO-18, lead spacing 2.54 mm, cathode marking&lt;p&gt;
Inifineon</description>
</package>
<package name="U57X32">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
rectangle, 5.7 x 3.2 mm</description>
</package>
<package name="IRL80A">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
IR transmitter Siemens</description>
</package>
<package name="P-LCC-2">
<description>&lt;b&gt;TOPLED® High-optical Power LED (HOP)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... ls_t675.pdf</description>
</package>
<package name="OSRAM-MINI-TOP-LED">
<description>&lt;b&gt;BLUE LINETM Hyper Mini TOPLED® Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LB M676.pdf</description>
</package>
<package name="OSRAM-SIDELED">
<description>&lt;b&gt;Super SIDELED® High-Current LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LG A672, LP A672 &lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LP_A672.pdf (2004.05.13)</description>
</package>
<package name="SMART-LED">
<description>&lt;b&gt;SmartLEDTM Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY L896.pdf</description>
</package>
<package name="P-LCC-2-TOPLED-RG">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® RG Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY T776.pdf</description>
</package>
<package name="MICRO-SIDELED">
<description>&lt;b&gt;Hyper Micro SIDELED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY Y876.pdf</description>
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="MINI-TOPLED-SANTANA">
<description>&lt;b&gt;Mini TOPLED Santana®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG M470.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED-0603-TTW">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED-0603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603&lt;br&gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat&lt;br&gt;
Package suitable for TTW-soldering&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdf</description>
</package>
<package name="SMARTLED-TTW">
<description>&lt;b&gt;SmartLED TTW&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603&lt;br&gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat&lt;br&gt;
Package suitable for TTW-soldering&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdf</description>
</package>
<package name="LUMILED+">
<description>&lt;b&gt;Lumileds Lighting. LUXEON®&lt;/b&gt; with cool pad&lt;p&gt;
Source: K2.pdf</description>
</package>
<package name="LUMILED">
<description>&lt;b&gt;Lumileds Lighting. LUXEON®&lt;/b&gt; without cool pad&lt;p&gt;
Source: K2.pdf</description>
</package>
<package name="LED10MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
10 mm, round</description>
</package>
<package name="KA-3528ASYC">
<description>&lt;b&gt;SURFACE MOUNT LED LAMP&lt;/b&gt; 3.5x2.8mm&lt;p&gt;
Source: http://www.kingbright.com/manager/upload/pdf/KA-3528ASYC(Ver1189474662.1)</description>
</package>
<package name="LED3MM.90°">
</package>
<package name="LED5MM90°">
</package>
<package name="LED3MM270°">
</package>
<package name="7SEG-HP-7663">
</package>
<package name="DO35S-10">
<description>DO35 mit Symbol für Schottky-Diode
&lt;p&gt;Länge max. 4.25 mm
&lt;br&gt;Körper Ø max. 1.85 mm
&lt;br&gt; Draht Ø max. 0.56 mm
&lt;br&gt;Bohrung 0.7mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 10 mm / 0.4"</description>
</package>
<package name="7SEG-1.5DIGIT-VÖLKNER">
</package>
<package name="7SEG-MAN-4610A">
</package>
<package name="7SEG-2DIGIT-KINGBRIGHT-DA04">
</package>
<package name="DO35S-7.5">
<description>DO35 mit Symbol für Schottky-Diode
&lt;p&gt;Länge max. 4.25 mm
&lt;br&gt;Körper Ø max. 1.85 mm
&lt;br&gt; Draht Ø max. 0.56 mm
&lt;br&gt;Bohrung 0.7mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 7.5 mm / 0.3"</description>
</package>
<package name="DO35Z-7.5">
<description>DO35 mit Symbol für Zener-Diode
&lt;p&gt;Länge max. 4.25 mm
&lt;br&gt;Körper Ø max. 1.85 mm
&lt;br&gt; Draht Ø max. 0.56 mm
&lt;br&gt;Bohrung 0.7mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 7.5 mm / 0.3"</description>
</package>
<package name="DO35Z-10">
<description>DO35 mit Symbol für Zener-Diode
&lt;p&gt;Länge max. 4.25 mm
&lt;br&gt;Körper Ø max. 1.85 mm
&lt;br&gt; Draht Ø max. 0.56 mm
&lt;br&gt;Bohrung 0.7mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 10 mm / 0.4"</description>
</package>
<package name="LED5MM270°">
</package>
<package name="DO91X52-15">
<description>Diode
&lt;p&gt;Gehäuse Ø5.2mm x 9mm
&lt;br&gt;Draht Ø1.1mm
&lt;br&gt;RM 0.6" (15.24mm) vorgebogen
&lt;br&gt;Pollin: EGP30D 200V 3A</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>Diode DO41
&lt;p&gt;Körper Ø max. 2.7 mm
&lt;br&gt;Länge max. 5.2 mm
&lt;br&gt;Draht-Ø max. 0.86 mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 10 mm = 0.4"</description>
</package>
<package name="DO41S-10">
<description>Diode DO41 mit Symbol für Shottky-Diode
&lt;p&gt;Körper Ø max. 2.7 mm
&lt;br&gt;Länge max. 5.2 mm
&lt;br&gt;Draht-Ø max. 0.86 mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 10 mm = 0.4"</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="D">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ZD">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="7SEG-2CC-RHDP">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="F" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="DP" direction="in"/>
<pin name="CC@1" direction="pas"/>
<pin name="CC@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NC">
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="SCHOTTKY-DIODE">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="7SEG-2CA-RHDP">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="F" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="DP" direction="in"/>
<pin name="CA@1" direction="pas"/>
<pin name="CA@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="7SEG-CA-1.5-VÖLKNER">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="PL" direction="in"/>
<pin name="MI" direction="in"/>
<pin name="K.DP" direction="in"/>
<pin name="CA1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="E2" direction="in"/>
<pin name="F2" direction="in"/>
<pin name="G2" direction="in"/>
<pin name="DP2" direction="in"/>
<pin name="CA2" direction="in"/>
<pin name="CA.VZ" direction="in"/>
<pin name="A.DP" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="7SEG-2CA-LHDP">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="F" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="DP" direction="in"/>
<pin name="CA@1" direction="pas"/>
<pin name="CA@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="7SEG-CE-NODP">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="F" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="CA" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DUS" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Siliziumdiode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="-DO35-10" package="DO35-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-DO35-7.5" package="DO35-7.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-DO41-10" package="DO41-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZD" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Zenerdiode 1.3W</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZD"/>
</gates>
<devices>
<device name="-DO41-10" package="DO41Z-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-DO35-7.5" package="DO35Z-7.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-DO35-10" package="DO35Z-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;u&gt;OSRAM&lt;/u&gt;:&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;CHIPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LG R971, LG N971, LY N971, LG Q971, LY Q971, LO R971, LY R971
LH N974, LH R974&lt;br&gt;
LS Q976, LO Q976, LY Q976&lt;br&gt;
LO Q996&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;Hyper CHIPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LW Q18S&lt;br&gt;
LB Q993, LB Q99A, LB R99A&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;SideLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS A670, LO A670, LY A670, LG A670, LP A670&lt;br&gt;
LB A673, LV A673, LT A673, LW A673&lt;br&gt;
LH A674&lt;br&gt;
LY A675&lt;br&gt;
LS A676, LA A676, LO A676, LY A676, LW A676&lt;br&gt;
LS A679, LY A679, LG A679&lt;br&gt;

-  &lt;u&gt;Hyper Micro SIDELED®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS Y876, LA Y876, LO Y876, LY Y876&lt;br&gt;
LT Y87S&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;SmartLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LW L88C, LW L88S&lt;br&gt;
LB L89C, LB L89S, LG L890&lt;br&gt;
LS L89K, LO L89K, LY L89K&lt;br&gt;
LS L896, LA L896, LO L896, LY L896&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;TOPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670&lt;br&gt;
LSG T670, LSP T670, LSY T670, LOP T670, LYG T670&lt;br&gt;
LG T671, LOG T671, LSG T671&lt;br&gt;
LB T673, LV T673, LT T673, LW T673&lt;br&gt;
LH T674&lt;br&gt;
LS T676, LA T676, LO T676, LY T676, LB T676, LH T676, LSB T676, LW T676&lt;br&gt;
LB T67C, LV T67C, LT T67C, LS T67K, LO T67K, LY T67K, LW E67C&lt;br&gt;
LS E67B, LA E67B, LO E67B, LY E67B, LB E67C, LV E67C, LT E67C&lt;br&gt;
LW T67C&lt;br&gt;
LS T679, LY T679, LG T679&lt;br&gt;
LS T770, LO T770, LY T770, LG T770, LP T770&lt;br&gt;
LB T773, LV T773, LT T773, LW T773&lt;br&gt;
LH T774&lt;br&gt;
LS E675, LA E675, LY E675, LS T675&lt;br&gt;
LS T776, LA T776, LO T776, LY T776, LB T776&lt;br&gt;
LHGB T686&lt;br&gt;
LT T68C, LB T68C&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;Hyper Mini TOPLED®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LB M676&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;Mini TOPLED Santana®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LG M470&lt;br&gt;
LS M47K, LO M47K, LY M47K
&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de&lt;p&gt;

&lt;u&gt;LUXEON:&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
- &lt;u&gt;LUMILED®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LXK2-PW12-R00, LXK2-PW12-S00, LXK2-PW14-U00, LXK2-PW14-V00&lt;br&gt;
LXK2-PM12-R00, LXK2-PM12-S00, LXK2-PM14-U00&lt;br&gt;
LXK2-PE12-Q00, LXK2-PE12-R00, LXK2-PE12-S00, LXK2-PE14-T00, LXK2-PE14-U00&lt;br&gt;
LXK2-PB12-K00, LXK2-PB12-L00, LXK2-PB12-M00, LXK2-PB14-N00, LXK2-PB14-P00, LXK2-PB14-Q00&lt;br&gt;
LXK2-PR12-L00, LXK2-PR12-M00, LXK2-PR14-Q00, LXK2-PR14-R00&lt;br&gt;
LXK2-PD12-Q00, LXK2-PD12-R00, LXK2-PD12-S00&lt;br&gt;
LXK2-PH12-R00, LXK2-PH12-S00&lt;br&gt;
LXK2-PL12-P00, LXK2-PL12-Q00, LXK2-PL12-R00
&lt;p&gt;
Source: www.luxeon.com&lt;p&gt;

&lt;u&gt;KINGBRIGHT:&lt;/U&gt;&lt;p&gt;
KA-3528ASYC&lt;br&gt;
Source: www.kingbright.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="3MM" package="LED3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5MM" package="LED5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3MM-90" package="LED3MM.90°">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5MM-90" package="LED5MM90°">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3MM-270" package="LED3MM270°">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5MM270°" package="LED5MM270°">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D-PWR" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Leistungsdioden

&lt;p&gt;EPG30D - 200V/3A - Ø5.2 x 9.0mm (Pollin) --&gt; DO91-15
&lt;br&gt;1N4002 - 1A - Ø2.7mm x 5mm --&gt; DO41</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="-7.5" package="DO35-7.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-10" package="DO35-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-DO91-15" package="DO91X52-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-DO41-10" package="DO41-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7SEG-CC-HP-5082-7663" prefix="D">
<description>&lt;p&gt;7-Segment-Anzeige, 
&lt;br&gt;gelb, 11mm,
&lt;br&gt;Common Cathode,
&lt;br&gt;Dezimalpunkt rechts
&lt;br&gt;2.0V @ 10mA 
&lt;br&gt;Helligkeitssortierungen: C &gt; B &gt; A</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7SEG-2CC-RHDP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="7SEG-HP-7663">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CC@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHOTTKY" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Schottky-Diode
&lt;p&gt;SR140 - 1A --&gt; DO41</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHOTTKY-DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="-DO35-10" package="DO35S-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-DO35-7.5" package="DO35S-7.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-DO41-10" package="DO41S-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7SEG-CA-1.5-ROT-VÖLKNER" prefix="D">
<description>1.5-stellige 7-Segmentanzeige ROT
&lt;br&gt;vermutlich Völkner
&lt;br&gt;ohne Nummer</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7SEG-CA-1.5-VÖLKNER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="7SEG-1.5DIGIT-VÖLKNER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A.DP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CA.VZ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CA1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CA2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="F2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="K.DP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MI" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PL" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7SEG-CA-MAN-4610A" prefix="D">
<description>&lt;p&gt;7-Segment Display
&lt;br&gt;ROT, CA, RHDP, 10.5mm (Gehäuse: 10x19mm)
&lt;br&gt;Helligkeitssortierung E: min. 3.5 mA
&lt;br&gt;1.88V - 10.3mA
&lt;br&gt;1.81V - 6.2mA
&lt;br&gt;1.75V - 3.5mA</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7SEG-2CA-RHDP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="7SEG-MAN-4610A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CA@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CA@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7SEG-CA-HP-5082-7660" prefix="D">
<description>&lt;p&gt;7-Segment-Anzeige, 
&lt;br&gt;GELB, 11mm,
&lt;br&gt;Common Anode,
&lt;br&gt;Dezimalpunkt links
&lt;p&gt;Helligkeitssortierungen: F &gt; E &gt; D
&lt;br&gt;D: min. 5mA
&lt;br&gt;E: min.3.5mA
&lt;p&gt;2.07V @ 14.5mA
&lt;br&gt;2.005V @ 9.95mA
&lt;br&gt;1.94V @ 6mA
&lt;br&gt;1.885V @ 3.45mA</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7SEG-2CA-LHDP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="7SEG-HP-7663">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CA@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CA@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7SEG-CA-HP-5082-7661" prefix="D">
<description>&lt;p&gt;7-Segment-Anzeige, 
&lt;br&gt;GELB, 11mm,
&lt;br&gt;Common Anode,
&lt;br&gt;Dezimalpunkt rechts
&lt;p&gt;Helligkeitssortierungen: 
&lt;br&gt;D: min. 5mA
&lt;p&gt;1.83V @ 3.5mA
&lt;br&gt;1.87V @ 6.16mA
&lt;br&gt;1.92V @ 10.2mA
&lt;br&gt;1.97V @ 15mA</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7SEG-2CA-RHDP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="7SEG-HP-7663">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CA@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CA@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7SEG-CA-2.0-DA04-11GWA" prefix="D">
<description>&lt;p&gt;7-Segment-Anzeige
&lt;br&gt;2 Stellen, GRÜN, 10mm (Gehäuse: 20x16mm)
&lt;p&gt;Helligkeitssortierung: B3, mind. 5mA
&lt;br&gt;2.147V @ 14.2mA
&lt;br&gt;2.077V @ 9.8mA
&lt;br&gt;1.973V @ 6.0mA
&lt;br&gt;1.914V @ 3.5mA</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7SEG-CE-NODP"/>
<gate name="G$2" symbol="7SEG-CE-NODP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="7SEG-2DIGIT-KINGBRIGHT-DA04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CA" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="C" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="CA" pad="13"/>
<connect gate="G$2" pin="D" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="F" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="G" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
