<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SW-4PIN-5X7.5">
<description>Mini Platinentaster/schalter (ITT)</description>
</package>
<package name="JUMPER">
</package>
<package name="MD3">
</package>
<package name="MD3-SHIELDED">
</package>
<package name="MD4">
</package>
<package name="MD4-SHIELDED">
</package>
<package name="MD5">
</package>
<package name="MD5-SHIELDED">
</package>
<package name="MD6">
</package>
<package name="MD6-SHIELDED">
</package>
<package name="MD7">
</package>
<package name="MD7-SHIELDED">
</package>
<package name="MD8">
</package>
<package name="MD8-SHIELDED">
</package>
<package name="BU-2MM-2X20">
</package>
<package name="PFOSTENSTECKER-2.54MM-2X20-V">
</package>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X15">
</package>
<package name="ADAPTER-20+30+20+30PINS">
</package>
<package name="QFP100">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ADAPTER-100PIN">
</package>
<package name="M09HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="KLEMME-MC-1.5">
</package>
<package name="2X08">
</package>
<package name="DREHENCODER-PANASONIC">
</package>
<package name="F09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="F09H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="F09HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="F09V">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="F09VP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="F09VB">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M09H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M09V">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M09VP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M09VB">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="182-009-MALE">
<description>&lt;b&gt;NORCOMP Right Angle D-Sub Connector&lt;/b&gt;, 182 Economy Series (.318" Footprint)&lt;p&gt;
Source: http://www.norcomp.net/ .. 182-yyy-113Ryy1Rev3.pdf</description>
</package>
<package name="QFP100-2">
<description>QFP100 Gehäuse mit Pins 1 und 51 breiter und kürzer für spez. Layoutprobleme (--&gt;Adapter)</description>
</package>
<package name="SIEMENS-TASTE-18X18MM">
</package>
<package name="ZXSPECTRUM-BUS-SLOTSTECKER">
</package>
<package name="JUMPER-3">
</package>
<package name="PN61729-S">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt; with shield&lt;p&gt;
&lt;br&gt;aus library "con-berg"</description>
</package>
<package name="SIEMENS-SCHLÜSSELSCHALTER-18-X18MM">
</package>
<package name="1503_09">
<description>&lt;b&gt;Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 3,5 mm, 3-polig/&lt;br&gt;
stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern und Lötaugen,&lt;br&gt;
für Leiterplatten Rückseitenmontage&lt;p&gt;
Source: http://www.lumberg.com/Produkte/PDFs/1503_09.pdf</description>
</package>
<package name="1503_09V">
<description>3.5 mm Buchse Stereo
&lt;P&gt;mit Umschaltern
&lt;br&gt;mit Schlitzlöchern
&lt;br&gt;last edit: 2012-02-03 kio</description>
</package>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X20W">
<description>Pin Header 90°</description>
</package>
<package name="MI20-50PD-SF">
<description>Hirose Compact Flash Adapter Type I or II without Eject Button</description>
</package>
<package name="CF-SOCKET-3M-ZE50">
</package>
<package name="CF-SOCKET-YAMAICHI-REICHELT">
</package>
<package name="2X20-DRILL1.1">
</package>
<package name="2X20W-DRILL1.1">
</package>
<package name="A-USBB-M5/SMD">
<description>USB B-Mini Buchse SMD
&lt;br&gt;Assmann A-USBB-M5/SMD
&lt;p&gt;Pin1 = VCC
&lt;br&gt;Pin2 = D-
&lt;br&gt;Pin3 = D+
&lt;br&gt;Pin4 = ID
&lt;br&gt;Pin5 = GND</description>
</package>
<package name="USB-BW">
<description>USB-B Buchse
&lt;p&gt;Pin1 = VCC
&lt;br&gt;Pin2 = D-
&lt;br&gt;Pin3 = D+
&lt;br&gt;Pin4 = GND</description>
</package>
<package name="KLEMME-BLAU-WAGO">
</package>
<package name="EUROPAKARTE-MIT-4-ECKLÖCHERN">
<description>&lt;p&gt;Full-size Board for the K1-Bus.</description>
</package>
<package name="HOHLBUCHSE-HEBW">
</package>
<package name="ALPS_EC12E_SW">
<description>ALPS rotary encoder&lt;br&gt;
EC12E series with push-on switch</description>
</package>
<package name="CINCH_2X">
</package>
<package name="2X18-CENTRONICS-PINS">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TASTER-EIN">
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TASTER-EIN-(TWINPIN)">
<pin name="P$1B" direction="pas"/>
<pin name="P$2B" direction="pas"/>
<pin name="P$1A" direction="pas"/>
<pin name="P$2A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JUMPER">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MDIN03">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MDIN04">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MDIN05">
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MDIN06">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MDIN07">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MDIN08">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="+5V">
<pin name="+5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="VCC">
<pin name="VCC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="PWR-1VCC+1GND">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWR-2VCC+2GND">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X10">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="16" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="17" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="18" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="19" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="20" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X16">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="16" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="17" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="18" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="19" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="20" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="21" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="22" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="23" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="24" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="25" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="26" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="27" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="28" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="29" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="30" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="31" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="32" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X15">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="16" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="17" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="18" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="19" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="20" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="21" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="22" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="23" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="24" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="25" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="26" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="27" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="28" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="29" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="30" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="ABUS16">
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="DBUS8">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-SIOA">
<pin name="-DCDA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-CTSA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-RTSA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-DTRA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="-TXCA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-RXCA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="-SYNCA" function="dot"/>
<pin name="-W/RDYA" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-SIOB">
<pin name="-DCDB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-CTSB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-RTSB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-DTRB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
<pin name="-TXCB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-RXCB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="-SYNCB" function="dot"/>
<pin name="-W/RDYB" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-CTC">
<pin name="CLK/TRG0" direction="in"/>
<pin name="CLK/TRG1" direction="in"/>
<pin name="CLK/TRG2" direction="in"/>
<pin name="CLK/TRG3" direction="in"/>
<pin name="ZC/TO0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ZC/TO1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ZC/TO2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ZC/TO3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-WDTOUT" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-STG">
<pin name="-RFSH" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-M1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-RESET" function="dot"/>
<pin name="-BUSRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-WAIT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-BUSACK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-WR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-RD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-IORQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-MREQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-HALT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ICT0" direction="out"/>
<pin name="ICT1" direction="out"/>
<pin name="-NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="EV" direction="in"/>
<pin name="CLKIN" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="A7RF" direction="out"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-PA">
<pin name="ARDY" direction="out"/>
<pin name="-ASTB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-PB">
<pin name="BRDY" direction="out"/>
<pin name="-BSTB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
</symbol>
<symbol name="ADAPTER-100PIN">
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$2" direction="pas"/>
<pin name="P$3" direction="pas"/>
<pin name="P$4" direction="pas"/>
<pin name="P$5" direction="pas"/>
<pin name="P$6" direction="pas"/>
<pin name="P$7" direction="pas"/>
<pin name="P$8" direction="pas"/>
<pin name="P$9" direction="pas"/>
<pin name="P$10" direction="pas"/>
<pin name="P$11" direction="pas"/>
<pin name="P$12" direction="pas"/>
<pin name="P$13" direction="pas"/>
<pin name="P$14" direction="pas"/>
<pin name="P$15" direction="pas"/>
<pin name="P$16" direction="pas"/>
<pin name="P$17" direction="pas"/>
<pin name="P$18" direction="pas"/>
<pin name="P$19" direction="pas"/>
<pin name="P$20" direction="pas"/>
<pin name="P$21" direction="pas"/>
<pin name="P$22" direction="pas"/>
<pin name="P$23" direction="pas"/>
<pin name="P$24" direction="pas"/>
<pin name="P$25" direction="pas"/>
<pin name="P$26" direction="pas"/>
<pin name="P$27" direction="pas"/>
<pin name="P$28" direction="pas"/>
<pin name="P$29" direction="pas"/>
<pin name="P$30" direction="pas"/>
<pin name="P$31" direction="pas"/>
<pin name="P$32" direction="pas"/>
<pin name="P$33" direction="pas"/>
<pin name="P$34" direction="pas"/>
<pin name="P$35" direction="pas"/>
<pin name="P$36" direction="pas"/>
<pin name="P$37" direction="pas"/>
<pin name="P$38" direction="pas"/>
<pin name="P$39" direction="pas"/>
<pin name="P$40" direction="pas"/>
<pin name="P$41" direction="pas"/>
<pin name="P$42" direction="pas"/>
<pin name="P$43" direction="pas"/>
<pin name="P$44" direction="pas"/>
<pin name="P$45" direction="pas"/>
<pin name="P$46" direction="pas"/>
<pin name="P$47" direction="pas"/>
<pin name="P$48" direction="pas"/>
<pin name="P$49" direction="pas"/>
<pin name="P$50" direction="pas"/>
<pin name="P$51" direction="pas"/>
<pin name="P$52" direction="pas"/>
<pin name="P$53" direction="pas"/>
<pin name="P$54" direction="pas"/>
<pin name="P$55" direction="pas"/>
<pin name="P$56" direction="pas"/>
<pin name="P$57" direction="pas"/>
<pin name="P$58" direction="pas"/>
<pin name="P$59" direction="pas"/>
<pin name="P$60" direction="pas"/>
<pin name="P$61" direction="pas"/>
<pin name="P$62" direction="pas"/>
<pin name="P$63" direction="pas"/>
<pin name="P$64" direction="pas"/>
<pin name="P$65" direction="pas"/>
<pin name="P$66" direction="pas"/>
<pin name="P$67" direction="pas"/>
<pin name="P$68" direction="pas"/>
<pin name="P$69" direction="pas"/>
<pin name="P$70" direction="pas"/>
<pin name="P$71" direction="pas"/>
<pin name="P$72" direction="pas"/>
<pin name="P$73" direction="pas"/>
<pin name="P$74" direction="pas"/>
<pin name="P$75" direction="pas"/>
<pin name="P$76" direction="pas"/>
<pin name="P$77" direction="pas"/>
<pin name="P$78" direction="pas"/>
<pin name="P$79" direction="pas"/>
<pin name="P$80" direction="pas"/>
<pin name="P$81" direction="pas"/>
<pin name="P$82" direction="pas"/>
<pin name="P$83" direction="pas"/>
<pin name="P$84" direction="pas"/>
<pin name="P$85" direction="pas"/>
<pin name="P$86" direction="pas"/>
<pin name="P$87" direction="pas"/>
<pin name="P$88" direction="pas"/>
<pin name="P$89" direction="pas"/>
<pin name="P$90" direction="pas"/>
<pin name="P$91" direction="pas"/>
<pin name="P$92" direction="pas"/>
<pin name="P$93" direction="pas"/>
<pin name="P$94" direction="pas"/>
<pin name="P$95" direction="pas"/>
<pin name="P$96" direction="pas"/>
<pin name="P$97" direction="pas"/>
<pin name="P$98" direction="pas"/>
<pin name="P$99" direction="pas"/>
<pin name="P$100" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="M09G">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="G1" direction="pas"/>
<pin name="G2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="M">
<pin name="M" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GND-1">
<pin name="G1" direction="pas"/>
<pin name="G2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MV">
<pin name="M" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CON-3">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PWR-SUPPLY-W-REF">
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="REF" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X08">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="16" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="DREHENCODER">
<pin name="PHASE1" direction="out"/>
<pin name="COM" direction="in"/>
<pin name="PHASE2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MDIN06-SIO">
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="TXCTL" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="RXCTL" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MDIN-06-SIO-SYNC">
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="RXCLK" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="TXCLK" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MDIN06-PS/2">
<pin name="DATA"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="N.C.@1" direction="pas"/>
<pin name="N.C.@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="F09">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="M09">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RS232-F09">
<pin name="DCD" direction="in"/>
<pin name="DSR" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="RTS" direction="out"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="CTS" direction="in"/>
<pin name="DTR" direction="out"/>
<pin name="RI" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="RS232-M09">
<pin name="DCD" direction="out"/>
<pin name="DSR" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="RTS" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="CTS" direction="out"/>
<pin name="DTR" direction="in"/>
<pin name="RI" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ABUS-O16">
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="DBUS-8">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
</symbol>
<symbol name="CBUS-ZXSPECTRUM">
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="!NMI" direction="out"/>
<pin name="!HALT" direction="out"/>
<pin name="!MREQ" direction="out"/>
<pin name="!IORQ" direction="out"/>
<pin name="!RD" direction="out"/>
<pin name="!WR" direction="out"/>
<pin name="!M1" direction="out"/>
<pin name="!RFSH" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="out"/>
<pin name="!IOULA" direction="out"/>
<pin name="!BUSREQ" direction="oc"/>
<pin name="!ROMCS" direction="in"/>
<pin name="FBAS" direction="out"/>
<pin name="!Y" direction="out"/>
<pin name="V" direction="out"/>
<pin name="U" direction="out"/>
<pin name="!WAIT" direction="oc"/>
<pin name="!RESET" direction="oc"/>
<pin name="!BUSACK" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="POWER-ZXSPECTRUM">
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="+9V" direction="sup"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="+12V" direction="sup"/>
<pin name="-12V" direction="sup"/>
<pin name="-5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="JUMPER-3">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ZXSPECTRUM-ICTESTER-INTERFACE-PINH2X10">
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="+9V@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="+9V@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="USB-SHIELD">
<pin name="VCC.USB" direction="sup"/>
<pin name="D.USB-"/>
<pin name="D.USB+"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="S2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHALTER">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SHIELDX4">
<pin name="SHIELD1" direction="pas"/>
<pin name="SHIELD2" direction="pas"/>
<pin name="SHIELD3" direction="pas"/>
<pin name="SHIELD4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JACK-2SWITCH">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X20">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="16" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="17" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="18" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="19" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="20" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="21" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="22" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="23" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="24" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="25" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="26" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="27" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="28" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="29" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="30" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="31" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="32" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="33" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="34" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="35" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="36" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="37" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="38" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="39" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="40" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="IDE">
<pin name="!RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr" function="dot"/>
<pin name="D7" function="dot"/>
<pin name="D8" function="dot"/>
<pin name="D6" function="dot"/>
<pin name="D9" function="dot"/>
<pin name="D5" function="dot"/>
<pin name="D10" function="dot"/>
<pin name="D4" function="dot"/>
<pin name="D11" function="dot"/>
<pin name="D3" function="dot"/>
<pin name="D12" function="dot"/>
<pin name="D2" function="dot"/>
<pin name="D13" function="dot"/>
<pin name="D1" function="dot"/>
<pin name="D14" function="dot"/>
<pin name="D0" function="dot"/>
<pin name="D15" function="dot"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr" function="dot"/>
<pin name="DMARQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr" function="dot"/>
<pin name="!DIOW" direction="in" function="dot"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr" function="dot"/>
<pin name="!DIOR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr" function="dot"/>
<pin name="IORDY/!WAIT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!DMAACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="GND@5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="INTRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!IOCS16" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DA1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!PDIAG" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DA0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DA2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CS0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CS1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!DASP" direction="out" function="dot"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MI20-50PD-SF-IDE_MODE">
<pin name="A00" direction="in"/>
<pin name="A01" direction="in"/>
<pin name="A02" direction="in"/>
<pin name="A03" direction="in"/>
<pin name="A04" direction="in"/>
<pin name="A05" direction="in"/>
<pin name="A06" direction="in"/>
<pin name="A07" direction="in"/>
<pin name="A08" direction="in"/>
<pin name="A09" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="/CS0" direction="in"/>
<pin name="/CS1" direction="in"/>
<pin name="/ATASEL" direction="in"/>
<pin name="/CSEL" direction="in"/>
<pin name="/IORD" direction="in"/>
<pin name="/IOWR" direction="in"/>
<pin name="/WE" direction="in"/>
<pin name="/REG" direction="in"/>
<pin name="/RESET" direction="in"/>
<pin name="D00"/>
<pin name="D01"/>
<pin name="D02"/>
<pin name="D03"/>
<pin name="D04"/>
<pin name="D05"/>
<pin name="D06"/>
<pin name="D07"/>
<pin name="D08"/>
<pin name="D09"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="/DASP"/>
<pin name="/PDIAG"/>
<pin name="/CD1" direction="out"/>
<pin name="/CD2" direction="out"/>
<pin name="/VS1" direction="out"/>
<pin name="/VS2" direction="out"/>
<pin name="/IOCS16" direction="out"/>
<pin name="INTRQ" direction="out"/>
<pin name="IORDY" direction="out"/>
<pin name="/INPACK" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWR">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWR-2VCC+4GND">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MDIN06-SIO-SHIELDED">
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="TXCTL" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="RXCTL" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="S2" direction="pas"/>
<pin name="S3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CON-1AB">
<pin name="P1@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HOHLBUCHSE">
<pin name="PIN" direction="pas"/>
<pin name="SWITCH" direction="pas"/>
<pin name="SHAFT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ENCODER">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TASTER">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GEHAEUSEANSCHLUSS">
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CINCHBUCHSE">
<pin name="PIN" direction="pas"/>
<pin name="SWITCH" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X18-CENTRONICS">
<pin name="!STROBE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0" function="dot"/>
<pin name="D1" function="dot"/>
<pin name="D2" function="dot"/>
<pin name="D3" function="dot"/>
<pin name="D4" function="dot"/>
<pin name="D5" function="dot"/>
<pin name="D6" function="dot"/>
<pin name="D7" function="dot"/>
<pin name="!ACK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BUSY" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PE" direction="out" function="dot"/>
<pin name="SEL_OUT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!AUTOFEED" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NC1" direction="nc" function="dot"/>
<pin name="GND" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="SHIELD" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5V1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="GND@1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND@2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND@3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND@4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND@5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND@6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND@7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND@8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND@9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND@10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND@11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND@12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="!RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!ERROR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="GND@13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="NC2" direction="nc" function="dot"/>
<pin name="5V2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!SEL_IN" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TASTER-EIN" prefix="S" uservalue="yes">
<description>Taster: 1 x Ein</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TASTER-EIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="-ITT" package="SW-4PIN-5X7.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P1@1 P1@2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P2@1 P2@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SIEMENS" package="SIEMENS-TASTE-18X18MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JUMPER" prefix="J" uservalue="yes">
<description>Jumper: 1x vertikal</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="JUMPER"/>
</gates>
<devices>
<device name="1X2" package="JUMPER">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MDIN-03" prefix="X">
<description>Mini-DIN-Buchse 3-polig</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MDIN03"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MD3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SHIELDED" package="MD3-SHIELDED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MDIN-04">
<description>Mini-DIN-Buchse 4-polig</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MDIN04"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MD4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SHIELDED" package="MD4-SHIELDED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MDIN-05">
<description>Mini-DIN-Buchse 5-polig</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MDIN05"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MD5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SHIELDED" package="MD5-SHIELDED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MDIN-06">
<description>Mini-DIN-Buchse 6-polig</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MDIN06"/>
<gate name="G$2" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MD6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="S1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SHIELDED" package="MD6-SHIELDED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="S1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MDIN-07">
<description>Mini-DIN-Buchse 7-polig</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MDIN07"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MD7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SHIELDED" package="MD7-SHIELDED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MDIN-08" prefix="X">
<description>Mini-DIN-Buchse 8-polig</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MDIN08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MD8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SHIELDED" package="MD8-SHIELDED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND" prefix="GND">
<description>SUPPLY SYMBOL: Default ±0V/GND Terminal</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VCC">
<description>SUPPLY SYMBOL: Default Positive Terminal</description>
<gates>
<gate name="VCC" symbol="VCC"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DUMMY-PWR-2VCC+2GND">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PWR-2VCC+2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-2X10" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINH2X10"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X10">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-2X16" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINH2X16"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADAPTER-100PIN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADAPTER-100PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ADAPTER-100PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P$100" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="P$11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P$12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P$13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P$14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P$15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P$16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P$17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P$18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P$19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P$21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P$22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P$23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P$24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P$25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P$26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P$27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P$28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P$29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P$31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P$32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P$33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P$34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P$35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P$36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P$37" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P$38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P$39" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$40" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P$41" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P$42" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P$43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P$44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P$45" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P$46" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P$47" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P$48" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P$49" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$50" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P$51" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P$52" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P$53" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P$54" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P$55" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P$56" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P$57" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P$58" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P$59" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$60" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P$61" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P$62" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P$63" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P$64" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P$65" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P$66" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P$67" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P$68" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P$69" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$70" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="P$71" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="P$72" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="P$73" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="P$74" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="P$75" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="P$76" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="P$77" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="P$78" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="P$79" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P$80" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="P$81" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="P$82" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="P$83" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="P$84" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="P$85" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="P$86" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="P$87" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="P$88" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="P$89" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P$90" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="P$91" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="P$92" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="P$93" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="P$94" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="P$95" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="P$96" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="P$97" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="P$98" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="P$99" pad="99"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="QFP100">
<gates>
<gate name="QFP100" symbol="ADAPTER-100PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP100">
<connects>
<connect gate="QFP100" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$10" pad="10"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$100" pad="100"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$11" pad="11"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$12" pad="12"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$13" pad="13"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$14" pad="14"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$15" pad="15"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$16" pad="16"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$17" pad="17"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$18" pad="18"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$19" pad="19"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$20" pad="20"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$21" pad="21"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$22" pad="22"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$23" pad="23"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$24" pad="24"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$25" pad="25"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$26" pad="26"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$27" pad="27"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$28" pad="28"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$29" pad="29"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$30" pad="30"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$31" pad="31"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$32" pad="32"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$33" pad="33"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$34" pad="34"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$35" pad="35"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$36" pad="36"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$37" pad="37"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$38" pad="38"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$39" pad="39"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$4" pad="4"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$40" pad="40"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$41" pad="41"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$42" pad="42"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$43" pad="43"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$44" pad="44"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$45" pad="45"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$46" pad="46"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$47" pad="47"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$48" pad="48"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$49" pad="49"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$5" pad="5"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$50" pad="50"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$51" pad="51"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$52" pad="52"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$53" pad="53"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$54" pad="54"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$55" pad="55"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$56" pad="56"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$57" pad="57"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$58" pad="58"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$59" pad="59"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$6" pad="6"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$60" pad="60"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$61" pad="61"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$62" pad="62"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$63" pad="63"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$64" pad="64"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$65" pad="65"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$66" pad="66"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$67" pad="67"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$68" pad="68"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$69" pad="69"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$7" pad="7"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$70" pad="70"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$71" pad="71"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$72" pad="72"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$73" pad="73"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$74" pad="74"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$75" pad="75"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$76" pad="76"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$77" pad="77"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$78" pad="78"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$79" pad="79"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$8" pad="8"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$80" pad="80"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$81" pad="81"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$82" pad="82"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$83" pad="83"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$84" pad="84"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$85" pad="85"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$86" pad="86"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$87" pad="87"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$88" pad="88"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$89" pad="89"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$9" pad="9"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$90" pad="90"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$91" pad="91"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$92" pad="92"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$93" pad="93"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$94" pad="94"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$95" pad="95"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$96" pad="96"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$97" pad="97"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$98" pad="98"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$99" pad="99"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2" package="QFP100-2">
<connects>
<connect gate="QFP100" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$10" pad="10"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$100" pad="100"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$11" pad="11"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$12" pad="12"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$13" pad="13"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$14" pad="14"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$15" pad="15"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$16" pad="16"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$17" pad="17"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$18" pad="18"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$19" pad="19"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$20" pad="20"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$21" pad="21"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$22" pad="22"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$23" pad="23"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$24" pad="24"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$25" pad="25"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$26" pad="26"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$27" pad="27"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$28" pad="28"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$29" pad="29"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$30" pad="30"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$31" pad="31"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$32" pad="32"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$33" pad="33"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$34" pad="34"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$35" pad="35"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$36" pad="36"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$37" pad="37"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$38" pad="38"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$39" pad="39"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$4" pad="4"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$40" pad="40"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$41" pad="41"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$42" pad="42"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$43" pad="43"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$44" pad="44"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$45" pad="45"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$46" pad="46"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$47" pad="47"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$48" pad="48"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$49" pad="49"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$5" pad="5"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$50" pad="50"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$51" pad="51"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$52" pad="52"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$53" pad="53"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$54" pad="54"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$55" pad="55"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$56" pad="56"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$57" pad="57"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$58" pad="58"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$59" pad="59"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$6" pad="6"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$60" pad="60"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$61" pad="61"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$62" pad="62"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$63" pad="63"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$64" pad="64"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$65" pad="65"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$66" pad="66"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$67" pad="67"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$68" pad="68"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$69" pad="69"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$7" pad="7"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$70" pad="70"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$71" pad="71"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$72" pad="72"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$73" pad="73"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$74" pad="74"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$75" pad="75"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$76" pad="76"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$77" pad="77"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$78" pad="78"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$79" pad="79"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$8" pad="8"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$80" pad="80"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$81" pad="81"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$82" pad="82"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$83" pad="83"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$84" pad="84"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$85" pad="85"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$86" pad="86"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$87" pad="87"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$88" pad="88"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$89" pad="89"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$9" pad="9"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$90" pad="90"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$91" pad="91"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$92" pad="92"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$93" pad="93"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$94" pad="94"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$95" pad="95"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$96" pad="96"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$97" pad="97"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$98" pad="98"/>
<connect gate="QFP100" pin="P$99" pad="99"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="M09HP" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="M09G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="M09HP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="G2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="M09HPS" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-G" symbol="GND-1"/>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="M09HP">
<connects>
<connect gate="-1" pin="M" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="M" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="M" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="M" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="M" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="M" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="M" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="M" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="M" pad="9"/>
<connect gate="-G" pin="G1" pad="G1"/>
<connect gate="-G" pin="G2" pad="G2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GRÜNE-3-POL-KLEMME">
<description>grüne 3-pol. Klemme "MC 1,5" mit Stecker mit Schraubklemmen</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PWR-SUPPLY-W-REF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KLEMME-MC-1.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-2X08">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINH2X08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DREHENCODER" prefix="T">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DREHENCODER"/>
<gate name="G$2" symbol="TASTER-EIN"/>
<gate name="G$3" symbol="SHIELDX4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DREHENCODER-PANASONIC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PHASE1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PHASE2" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="P$2" pad="5"/>
<connect gate="G$3" pin="SHIELD1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$3" pin="SHIELD2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$3" pin="SHIELD3" pad="P$3"/>
<connect gate="G$3" pin="SHIELD4" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MDIN-06-SIO" prefix="CON">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Kio/AxN Standard:&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;6-pol. MiniDin für RS232-Anschluss
&lt;br&gt;5V TTL Pegel
&lt;br&gt;+5V-Ausgang für einen MAX232 im Adapterstecker
&lt;p&gt;Pinbelegung:
&lt;br&gt;1 = RxD: Lesedaten (Eingang)
&lt;br&gt;2 = TxD: Sendedaten (Ausgang)
&lt;br&gt;3 = GND
&lt;br&gt;4 = n.ex.
&lt;br&gt;5 = +5V (output, 50mA)
&lt;br&gt;6 = RxCtl: Lesedaten Flow control (Ausgang)
&lt;br&gt;7 = n.ex.
&lt;br&gt;8 = TxCtl: Schreibdaten Flow control (Eingang)
&lt;p&gt;RxD / TxD Datenrichtung ist immer aus Sicht des Gerätes
&lt;br&gt;=&gt; immer gekreuzte Kabel!
&lt;br&gt;Falls HW-Handshake nicht unterstützt, RxCtl und TxCtl in der Buchse brücken.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MDIN06-SIO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MD6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCTL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCTL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MDIN-06-PS/2" prefix="CON">
<description>&lt;p&gt;MiniDin-6-Stecker zum Anschluss einer PS/2-Tastatur am Computer:
&lt;br&gt;Farbcode: violett
&lt;p&gt;Pinbelegung:
&lt;br&gt;1 = Data (bidir, OC mit Pullup)
&lt;br&gt;2 = n.c.
&lt;br&gt;3 = GND
&lt;br&gt; 4 = n.ex.
&lt;br&gt;5 = +5V Vcc (Computer-&gt;Tastatur)
&lt;br&gt;6 = CLK (Tastatur-&gt;Computer; bidir OC mit Pullup)
&lt;br&gt;7 = n.ex.
&lt;br&gt;8 = n.c.
&lt;p&gt;note: an der Tastatur ist das Kabel idR. fest konfektioniert. Sollte dort eine Buchse eingebaut werden, müssen Pins 1 und 2, und 6 und 8 vertauscht werden, wg. der gekreuzten Leitungen im universellen MinDin-Kabel.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MDIN06-PS/2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MD6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="N.C.@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="N.C.@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SHIELDED" package="MD6-SHIELDED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="N.C.@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="N.C.@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUBD-F09" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="F09"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="F09D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="H" package="F09H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="HP" package="F09HP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V" package="F09V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VP" package="F09VP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VB" package="F09VB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUBD-M09" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="M09"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="M09D">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="-1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="H" package="M09H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="-1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="HP" package="M09HP">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="-1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V" package="M09V">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="-1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VP" package="M09VP">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="-1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VB" package="M09VB">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="-1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-182" package="182-009-MALE">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="-1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RS232-F09" prefix="CON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RS232-F09"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="F09D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="H" package="F09H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="HP" package="F09HP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V" package="F09V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VB" package="F09VB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VP" package="F09VP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RS232-M09" prefix="CON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RS232-M09"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="M09D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="H" package="M09H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="HP" package="M09HP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V" package="M09V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VB" package="M09VB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VP" package="M09VP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SW-TASTER-1*EIN" prefix="S">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TASTER-EIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SIE" package="SIEMENS-TASTE-18X18MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZXSPECTRUM-BUSCON" prefix="CON">
<description>&lt;p&gt;Expansion Port Connector for the ZX Spectrum
&lt;p&gt;Connector for peripherial extension units.</description>
<gates>
<gate name="ADDR" symbol="ABUS-O16"/>
<gate name="DATA" symbol="DBUS-8"/>
<gate name="CTRL" symbol="CBUS-ZXSPECTRUM"/>
<gate name="PWR" symbol="POWER-ZXSPECTRUM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ZXSPECTRUM-BUS-SLOTSTECKER">
<connects>
<connect gate="ADDR" pin="A0" pad="37"/>
<connect gate="ADDR" pin="A1" pad="38"/>
<connect gate="ADDR" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="ADDR" pin="A11" pad="56"/>
<connect gate="ADDR" pin="A12" pad="30"/>
<connect gate="ADDR" pin="A13" pad="2"/>
<connect gate="ADDR" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="ADDR" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="ADDR" pin="A2" pad="39"/>
<connect gate="ADDR" pin="A3" pad="40"/>
<connect gate="ADDR" pin="A4" pad="52"/>
<connect gate="ADDR" pin="A5" pad="51"/>
<connect gate="ADDR" pin="A6" pad="50"/>
<connect gate="ADDR" pin="A7" pad="49"/>
<connect gate="ADDR" pin="A8" pad="26"/>
<connect gate="ADDR" pin="A9" pad="55"/>
<connect gate="CTRL" pin="!BUSACK" pad="54"/>
<connect gate="CTRL" pin="!BUSREQ" pad="47"/>
<connect gate="CTRL" pin="!HALT" pad="15"/>
<connect gate="CTRL" pin="!INT" pad="13"/>
<connect gate="CTRL" pin="!IORQ" pad="17"/>
<connect gate="CTRL" pin="!IOULA" pad="41"/>
<connect gate="CTRL" pin="!M1" pad="24"/>
<connect gate="CTRL" pin="!MREQ" pad="16"/>
<connect gate="CTRL" pin="!NMI" pad="14"/>
<connect gate="CTRL" pin="!RD" pad="18"/>
<connect gate="CTRL" pin="!RESET" pad="48"/>
<connect gate="CTRL" pin="!RFSH" pad="25"/>
<connect gate="CTRL" pin="!ROMCS" pad="53"/>
<connect gate="CTRL" pin="!WAIT" pad="21"/>
<connect gate="CTRL" pin="!WR" pad="19"/>
<connect gate="CTRL" pin="!Y" pad="44"/>
<connect gate="CTRL" pin="CLK" pad="36"/>
<connect gate="CTRL" pin="FBAS" pad="43"/>
<connect gate="CTRL" pin="U" pad="46"/>
<connect gate="CTRL" pin="V" pad="45"/>
<connect gate="DATA" pin="D0" pad="6"/>
<connect gate="DATA" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="DATA" pin="D2" pad="8"/>
<connect gate="DATA" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="DATA" pin="D4" pad="12"/>
<connect gate="DATA" pin="D5" pad="10"/>
<connect gate="DATA" pin="D6" pad="9"/>
<connect gate="DATA" pin="D7" pad="3"/>
<connect gate="PWR" pin="+12V" pad="22"/>
<connect gate="PWR" pin="+9V" pad="32"/>
<connect gate="PWR" pin="-12V" pad="23"/>
<connect gate="PWR" pin="-5V" pad="20"/>
<connect gate="PWR" pin="GND@1" pad="34"/>
<connect gate="PWR" pin="GND@2" pad="35"/>
<connect gate="PWR" pin="GND@3" pad="42"/>
<connect gate="PWR" pin="VCC" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JUMPER-3" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JUMPER-3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JUMPER-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZXSPECTRUM-ICTESTER-PINHD-2X10" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Flat ribbon cable from ZX Spectrum to IC Tester.</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="ZXSPECTRUM-ICTESTER-INTERFACE-PINH2X10"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X10">
<connects>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="+9V@1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="+9V@2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CON-USB-SHIELDED" prefix="CON">
<description>&lt;b&gt;BERG&lt;/b&gt; USB connector
&lt;br&gt;PN61729-S</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB-SHIELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PN61729-S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D.USB+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D.USB-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC.USB" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-BW" package="USB-BW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D.USB+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D.USB-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC.USB" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHALTER-2*EIN" prefix="S">
<gates>
<gate name="-12" symbol="SCHALTER"/>
<gate name="-34" symbol="SCHALTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SIEMENS-KEY" package="SIEMENS-SCHLÜSSELSCHALTER-18-X18MM">
<connects>
<connect gate="-12" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-12" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-34" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-34" pin="2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="3.5MM_ST" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 3,5 mm, 3-polig/&lt;br&gt;
stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern und Lötaugen,&lt;br&gt;
für Leiterplatten Rückseitenmontage&lt;p&gt;
Source: http://www.lumberg.com/Produkte/PDFs/1503_09.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK-2SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1503_09">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V" package="1503_09V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-2X20" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINH2X20"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X20">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="37" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="38" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="39" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="40" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="W" package="2X20W">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="37" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="38" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="39" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="40" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1.1" package="2X20-DRILL1.1">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="37" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="38" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="39" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="40" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="W-1.1" package="2X20W-DRILL1.1">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="37" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="38" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="39" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="40" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IDE-40" prefix="CON">
<description>IDE-Stecker 40-polig mit Vcc an Pin 20</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IDE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!DASP" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIOR" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIOW" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!DMAACK" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOCS16" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!PDIAG" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DA0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="DA1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DA2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="DMARQ" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IORDY/!WAIT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="W" package="2X20W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!DASP" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIOR" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIOW" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!DMAACK" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOCS16" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!PDIAG" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DA0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="DA1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DA2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="DMARQ" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IORDY/!WAIT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1.1" package="2X20-DRILL1.1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!DASP" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIOR" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIOW" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!DMAACK" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOCS16" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!PDIAG" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DA0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="DA1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DA2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="DMARQ" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IORDY/!WAIT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="W-1.1" package="2X20W-DRILL1.1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!DASP" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIOR" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!DIOW" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!DMAACK" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOCS16" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!PDIAG" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DA0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="DA1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DA2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="DMARQ" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IORDY/!WAIT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CF-CARD-IDE_MODE" prefix="CON" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Compact Flash Adapter&lt;/b&gt; Type I or II without Eject Button&lt;p&gt;
Source: con-hirose.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MI20-50PD-SF-IDE_MODE"/>
<gate name="P" symbol="PWR-2VCC+4GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="-HIROSE" package="MI20-50PD-SF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/ATASEL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="/CD1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="/CD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="/CS0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="/CS1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="/CSEL" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="/DASP" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="/INPACK" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="/IOCS16" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="/IORD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="/IOWR" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="/PDIAG" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="/REG" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="/VS1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="/VS2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="/WE" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A00" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A01" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A02" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A03" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A04" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A05" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A06" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A07" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A08" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A09" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D00" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D01" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D02" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D03" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D04" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D05" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D06" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D07" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D08" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D09" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IORDY" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="50"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="M1"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="M2"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-3M" package="CF-SOCKET-3M-ZE50">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/ATASEL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="/CD1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="/CD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="/CS0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="/CS1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="/CSEL" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="/DASP" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="/INPACK" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="/IOCS16" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="/IORD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="/IOWR" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="/PDIAG" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="/REG" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="/VS1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="/VS2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="/WE" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A00" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A01" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A02" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A03" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A04" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A05" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A06" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A07" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A08" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A09" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D00" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D01" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D02" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D03" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D04" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D05" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D06" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D07" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D08" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D09" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IORDY" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="50"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="M1"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="M2"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-YAMAICHI" package="CF-SOCKET-YAMAICHI-REICHELT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/ATASEL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="/CD1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="/CD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="/CS0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="/CS1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="/CSEL" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="/DASP" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="/INPACK" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="/IOCS16" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="/IORD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="/IOWR" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="/PDIAG" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="/REG" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="/VS1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="/VS2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="/WE" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A00" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A01" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A02" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A03" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A04" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A05" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A06" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A07" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A08" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A09" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D00" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D01" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D02" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D03" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D04" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D05" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D06" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D07" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D08" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D09" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IORDY" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="50"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="M1"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="M2"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MDIN-06-SIO-SHIELDED" prefix="CON">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Kio/AxN Standard:&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;6-pol. MiniDin für RS232-Anschluss
&lt;br&gt;5V TTL Pegel
&lt;br&gt;+5V-Ausgang für einen MAX232 im Adapterstecker
&lt;p&gt;Pinbelegung:
&lt;br&gt;1 = RxD: Lesedaten (Eingang)
&lt;br&gt;2 = TxD: Sendedaten (Ausgang)
&lt;br&gt;3 = GND
&lt;br&gt;4 = n.ex.
&lt;br&gt;5 = +5V (output, 50mA)
&lt;br&gt;6 = RxCtl: Lesedaten Flow control (Ausgang)
&lt;br&gt;7 = n.ex.
&lt;br&gt;8 = TxCtl: Schreibdaten Flow control (Eingang)
&lt;p&gt;RxD / TxD Datenrichtung ist immer aus Sicht des Gerätes
&lt;br&gt;=&gt; immer gekreuzte Kabel!
&lt;br&gt;Falls HW-Handshake nicht unterstützt, RxCtl und TxCtl in der Buchse brücken.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MDIN06-SIO-SHIELDED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MD6-SHIELDED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCTL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="S3" pad="S3"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCTL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KLEMME-BLAU-WAGO" prefix="CON" uservalue="yes">
<description>Blaue Klemmen von WAGO&lt;br&gt;
2.5mm und 0.75mm-Varianten sind von den Abmessungen her identisch.&lt;br&gt;
Die Klemmen haben 5mm-Raster. (nicht zöllig!)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CON-1AB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KLEMME-BLAU-WAGO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1@1" pad="P1@1 P1@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HOHLBUCHSE" prefix="CON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HOHLBUCHSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="HEBW" package="HOHLBUCHSE-HEBW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PIN" pad="PIN"/>
<connect gate="G$1" pin="SHAFT" pad="SHAFT"/>
<connect gate="G$1" pin="SWITCH" pad="SWITCH"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DREHENCODER_ALPS_EC12E_SW" prefix="SW">
<description>ALPS rotary Encoder EC12E series with switch</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ENCODER"/>
<gate name="G$2" symbol="TASTER"/>
<gate name="G$3" symbol="GEHAEUSEANSCHLUSS"/>
<gate name="G$4" symbol="GEHAEUSEANSCHLUSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ALPS_EC12E_SW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$2" pin="1" pad="D"/>
<connect gate="G$2" pin="2" pad="E"/>
<connect gate="G$3" pin="G" pad="GND1"/>
<connect gate="G$4" pin="G" pad="GND2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="EC12E2424407"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1520813"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="74M1068"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CINCH-2X" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="LINKS" symbol="CINCHBUCHSE"/>
<gate name="RECHTS" symbol="CINCHBUCHSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CINCH_2X">
<connects>
<connect gate="LINKS" pin="GND" pad="GND_L"/>
<connect gate="LINKS" pin="PIN" pad="PIN_L"/>
<connect gate="LINKS" pin="SWITCH" pad="SW_L"/>
<connect gate="RECHTS" pin="GND" pad="GND_R"/>
<connect gate="RECHTS" pin="PIN" pad="PIN_R"/>
<connect gate="RECHTS" pin="SWITCH" pad="SW_R"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CENTRONICS-STECKER" prefix="CON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINH2X18-CENTRONICS"/>
</gates>
<devices>
<device name="PINH" package="2X18-CENTRONICS-PINS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ACK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!AUTOFEED" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!ERROR" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!SEL_IN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!STROBE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="5V1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="5V2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SEL_OUT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
