<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="PLCC28">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="QFP44">
<description>&lt;b&gt;Plastic Quad Flat Package 44 leads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
lead length 1.3 mm; body 10 x 10 x 1.75 mm SOT307-2&lt;br&gt;
Source: www.semiconductors.philips.com .. 8XC51_8XC52_6.pdf</description>
</package>
<package name="SSOP28">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt; SSOP-28&lt;p&gt;
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
</package>
<package name="QFN32">
<description>&lt;b&gt;QFN 32&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP48">
</package>
<package name="TFDS4">
<description>&lt;b&gt;TFDS4500  Side View Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Vishay Telefunken&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TFDT4">
<description>&lt;b&gt;TFDS4100 Top View&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Vishay Telefunken&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TFDU4-HOR">
<description>&lt;b&gt;TFDU4100 BabyFace horizontal&lt;/b&gt; (Universal)&lt;p&gt;
Vishay Telefunken</description>
</package>
<package name="TFDU4-VER">
<description>&lt;b&gt;TFDU4100 BabyFace vertical&lt;/b&gt; (Universal)&lt;p&gt;
Vishay Telefunken</description>
</package>
<package name="TFDU4-ADAPTER">
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;50mil pads
&lt;br&gt;0.7mm holes</description>
</package>
<package name="PLCC44">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="S44">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;THT</description>
</package>
<package name="SSO48">
<description>&lt;b&gt;SSO48&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
small outline integrated circuit/JEDEC MO-118AA</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MAX232">
<pin name="C1+"/>
<pin name="C1-"/>
<pin name="C2+"/>
<pin name="C2-"/>
<pin name="5V.IN1" direction="in"/>
<pin name="5V.IN2" direction="in"/>
<pin name="5V.O1" direction="out"/>
<pin name="5V.O2" direction="out"/>
<pin name="V+"/>
<pin name="V-"/>
<pin name="8V.O1" direction="out"/>
<pin name="8V.O2" direction="out"/>
<pin name="8V.IN1" direction="in"/>
<pin name="8V.IN2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="VCC-GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="UA78S40">
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$2" direction="pas"/>
<pin name="P$3" direction="pas"/>
<pin name="P$4" direction="out"/>
<pin name="P$5" direction="pas"/>
<pin name="P$6" direction="pas"/>
<pin name="P$7" direction="pas"/>
<pin name="1.25VREF" direction="out"/>
<pin name="P$9" direction="in"/>
<pin name="P$10" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="C.T" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="I.PK" direction="in"/>
<pin name="P$15" direction="in"/>
<pin name="P$16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ICM7218D">
<pin name="DIG-1" direction="out"/>
<pin name="DIG-2" direction="out"/>
<pin name="DIG-3" direction="out"/>
<pin name="DIG-4" direction="out"/>
<pin name="DIG-5" direction="out"/>
<pin name="DIG-6" direction="out"/>
<pin name="DIG-7" direction="out"/>
<pin name="DIG-8" direction="out"/>
<pin name="SEG-A" direction="out"/>
<pin name="SEG-B" direction="out"/>
<pin name="SEG-C" direction="out"/>
<pin name="SEG-F" direction="out"/>
<pin name="SEG-G" direction="out"/>
<pin name="SEG-D" direction="out"/>
<pin name="SEG-E" direction="out"/>
<pin name="ID0" direction="in"/>
<pin name="ID1" direction="in"/>
<pin name="ID2" direction="in"/>
<pin name="ID3" direction="in"/>
<pin name="DA2" direction="in"/>
<pin name="DA0" direction="in"/>
<pin name="DA1" direction="in"/>
<pin name="ID7-DP" direction="in"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SHDN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="DP" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="ICM7218A">
<pin name="DIG-1" direction="out"/>
<pin name="DIG-2" direction="out"/>
<pin name="DIG-3" direction="out"/>
<pin name="DIG-4" direction="out"/>
<pin name="DIG-5" direction="out"/>
<pin name="DIG-6" direction="out"/>
<pin name="DIG-7" direction="out"/>
<pin name="DIG-8" direction="out"/>
<pin name="SEG-A" direction="out"/>
<pin name="SEG-B" direction="out"/>
<pin name="SEG-C" direction="out"/>
<pin name="SEG-F" direction="out"/>
<pin name="SEG-G" direction="out"/>
<pin name="SEG-D" direction="out"/>
<pin name="SEG-E" direction="out"/>
<pin name="ID0" direction="in"/>
<pin name="ID1" direction="in"/>
<pin name="ID2" direction="in"/>
<pin name="ID3" direction="in"/>
<pin name="ID4" direction="in"/>
<pin name="ID5" direction="in"/>
<pin name="ID6" direction="in"/>
<pin name="ID7" direction="in"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="DP" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="ICL7107">
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="B1" direction="out"/>
<pin name="C1" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
<pin name="E1" direction="out"/>
<pin name="F1" direction="out"/>
<pin name="G1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="B2" direction="out"/>
<pin name="C2" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="E2" direction="out"/>
<pin name="F2" direction="out"/>
<pin name="G2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="B3" direction="out"/>
<pin name="C3" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="E3" direction="out"/>
<pin name="F3" direction="out"/>
<pin name="G3" direction="out"/>
<pin name="AB4" direction="out"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="in"/>
<pin name="OSC3" direction="in"/>
<pin name="TEST" direction="pas"/>
<pin name="REF.HI" direction="in"/>
<pin name="REF.LO" direction="in"/>
<pin name="C.REF+" direction="in"/>
<pin name="C.REF-" direction="in"/>
<pin name="COMMON" direction="in"/>
<pin name="IN.HI" direction="in"/>
<pin name="IN.LO" direction="in"/>
<pin name="A-Z" direction="in"/>
<pin name="BUFF" direction="in"/>
<pin name="INT" direction="in"/>
<pin name="-5V" direction="pwr"/>
<pin name="POL" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DIL40">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="17" direction="pas"/>
<pin name="18" direction="pas"/>
<pin name="19" direction="pas"/>
<pin name="20" direction="pas"/>
<pin name="21" direction="pas"/>
<pin name="22" direction="pas"/>
<pin name="23" direction="pas"/>
<pin name="24" direction="pas"/>
<pin name="25" direction="pas"/>
<pin name="26" direction="pas"/>
<pin name="27" direction="pas"/>
<pin name="28" direction="pas"/>
<pin name="29" direction="pas"/>
<pin name="30" direction="pas"/>
<pin name="31" direction="pas"/>
<pin name="32" direction="pas"/>
<pin name="33" direction="pas"/>
<pin name="34" direction="pas"/>
<pin name="35" direction="pas"/>
<pin name="36" direction="pas"/>
<pin name="37" direction="pas"/>
<pin name="38" direction="pas"/>
<pin name="39" direction="pas"/>
<pin name="40" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FT232R">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="3V3OUT" direction="out"/>
<pin name="USBDP"/>
<pin name="USBDM"/>
<pin name="OSCO" direction="out"/>
<pin name="OSCI" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="!RTS" direction="out"/>
<pin name="!CTS" direction="in"/>
<pin name="!DTR" direction="out"/>
<pin name="!DSR" direction="in"/>
<pin name="!DCD" direction="in"/>
<pin name="!RI" direction="in"/>
<pin name="CBUS0"/>
<pin name="CBUS1"/>
<pin name="CBUS2"/>
<pin name="CBUS3"/>
<pin name="CBUS4"/>
<pin name="VCCIO" direction="pwr"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="GND@A" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="OPAMP">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWR+-">
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MAX4193">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="CX" direction="in"/>
<pin name="+VS" direction="pwr"/>
<pin name="LX" direction="out"/>
<pin name="VFB" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="LBO" direction="out"/>
<pin name="LBI" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="BTL-DRIVER">
<pin name="+"/>
<pin name="-"/>
<pin name="Q+"/>
<pin name="Q-"/>
</symbol>
<symbol name="PWR2GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="32-I/O-M32-P">
<pin name="(ADC7)PA7"/>
<pin name="(ADC6)PA6"/>
<pin name="(ADC5)PA5"/>
<pin name="(ADC4)PA4"/>
<pin name="(ADC3)PA3"/>
<pin name="(ADC2)PA2"/>
<pin name="(ADC1)PA1"/>
<pin name="(ADC0)PA0"/>
<pin name="(SCK)PB7"/>
<pin name="(MISO)PB6"/>
<pin name="(MOSI)PB5"/>
<pin name="(SS)PB4"/>
<pin name="(AIN1/OC0)PB3"/>
<pin name="(AIN0/INT2)PB2"/>
<pin name="(T1)PB1"/>
<pin name="(T0/XCK)PB0"/>
<pin name="(TOSC2)PC7"/>
<pin name="(TOSC1)PC6"/>
<pin name="(TDI)PC5"/>
<pin name="(TDO)PC4"/>
<pin name="(TMS)PC3"/>
<pin name="(TCK)PC2"/>
<pin name="(SDA)PC1"/>
<pin name="(SCL)PC0"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="AREF" direction="pas"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="(RXD)PD0"/>
<pin name="(TXD)PD1"/>
<pin name="(INT0)PD2"/>
<pin name="(INT1)PD3"/>
<pin name="(OC1B)PD4"/>
<pin name="(OC1A)PD5"/>
<pin name="(ICP)PD6"/>
<pin name="(OC2)PD7"/>
</symbol>
<symbol name="TSOP48">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TFD_6">
<pin name="SC" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="IRED-C" direction="out"/>
<pin name="IRED-A" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="SD" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TFD_6_ADAPTER">
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="IRED-A" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="88C192">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!INT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="TXA" direction="out"/>
<pin name="RXA" direction="in"/>
<pin name="TXB" direction="out"/>
<pin name="RXB" direction="in"/>
<pin name="!RTSA!/OP0" direction="out"/>
<pin name="!RTSB!/OP1" direction="out"/>
<pin name="CLKA/OP2" direction="out"/>
<pin name="CLKB/OP3" direction="out"/>
<pin name="!RXARDY!/OP4" direction="out"/>
<pin name="!RXBRDY!/OP5" direction="out"/>
<pin name="!TXARDY!/OP6" direction="out"/>
<pin name="!TXBRDY!/OP7" direction="out"/>
<pin name="!CTSA!/IP0" direction="in"/>
<pin name="!CTSB!/IP1" direction="in"/>
<pin name="TC/IP2" direction="in"/>
<pin name="TXACLK/IP3" direction="in"/>
<pin name="RXACLK/IP4" direction="in"/>
<pin name="TXBCLK/IP5" direction="in"/>
<pin name="RXBCLK/IP6" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DS90CF563">
<pin name="RED0" direction="in"/>
<pin name="RED1" direction="in"/>
<pin name="RED2" direction="in"/>
<pin name="RED3" direction="in"/>
<pin name="RED4" direction="in"/>
<pin name="RED5" direction="in"/>
<pin name="GRN0" direction="in"/>
<pin name="GRN1" direction="in"/>
<pin name="GRN2" direction="in"/>
<pin name="GRN3" direction="in"/>
<pin name="GRN4" direction="in"/>
<pin name="GRN5" direction="in"/>
<pin name="BLU0" direction="in"/>
<pin name="BLU1" direction="in"/>
<pin name="BLU2" direction="in"/>
<pin name="BLU3" direction="in"/>
<pin name="BLU4" direction="in"/>
<pin name="BLU5" direction="in"/>
<pin name="HSYNC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VSYNC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DE" direction="in"/>
<pin name="LVDS0+" direction="out"/>
<pin name="LVDS0-" direction="out"/>
<pin name="LVDS_GND1"/>
<pin name="LVDS1+" direction="out"/>
<pin name="LVDS1-" direction="out"/>
<pin name="LVDS_GND2"/>
<pin name="LVDS2+" direction="out"/>
<pin name="LVDS2-" direction="out"/>
<pin name="LVDS_GND3"/>
<pin name="LVDS_CLK+" direction="out"/>
<pin name="LVDS_CLK-" direction="out"/>
<pin name="PLL_GND" direction="pwr"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="!OFF" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LVDS_VCC" direction="out"/>
<pin name="PLL_VCC" direction="pwr"/>
<pin name="PLL_GND1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TDA7300">
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@A" direction="pwr"/>
<pin name="TREBBLE_L"/>
<pin name="TREBBLE_R"/>
<pin name="C_REF"/>
<pin name="V_REF"/>
<pin name="R4" direction="in"/>
<pin name="R3" direction="in"/>
<pin name="R2" direction="in"/>
<pin name="R1" direction="in"/>
<pin name="MONO" direction="in"/>
<pin name="L4" direction="in"/>
<pin name="L3" direction="in"/>
<pin name="L2" direction="in"/>
<pin name="L1" direction="in"/>
<pin name="BASS_IN_L" direction="in"/>
<pin name="BASS_OUT_L" direction="out"/>
<pin name="BASS_IN_R" direction="in"/>
<pin name="BASS_OUT_R" direction="out"/>
<pin name="OUT_RR" direction="out"/>
<pin name="OUT_RF" direction="out"/>
<pin name="OUT_LR" direction="out"/>
<pin name="OUT_LF" direction="out"/>
<pin name="GND@D" direction="pwr"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SEN" direction="in"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MAX232" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;RS232 TRANSEIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX232"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5V.IN1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="5V.IN2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="5V.O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="5V.O2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="8V.IN1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="8V.IN2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="8V.O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="8V.O2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UA78S40" prefix="IC">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;universal switching regulator&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;step-up, step-down, and inverting.
&lt;br&gt;Vin from 2.5 to 40V
&lt;br&gt;Vout from 1.25 to 40V</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UA78S40"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1.25VREF" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C.T" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I.PK" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P$15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P$16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ICM7218D" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;LED DECODER DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ICM7218D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DA0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DA1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DA2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ID0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ID1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ID2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="ID3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ID7-DP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-A" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-B" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-C" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-D" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-E" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-F" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-G" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SHDN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ICM7218B" prefix="IC">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;LED DECODER DRIVER&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;8 Digit * 7 Segment+DP
&lt;br&gt;Type "B" = Microprocessor interface, common cathode, low brightness
&lt;br&gt;Hex data display or 'code B' format
&lt;br&gt;or 'no decode' mode for bar graph.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ICM7218A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DIG-1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ID0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ID1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ID2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="ID3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ID4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ID5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ID6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ID7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-A" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-B" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-C" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-D" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-E" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-F" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-G" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="PLCC" package="PLCC28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DIG-1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG-8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ID0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ID1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ID2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="ID3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ID4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ID5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ID6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ID7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-A" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-B" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-C" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-D" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-E" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-F" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG-G" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ICL7107" prefix="IC">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;3.5 digit voltmeter&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;±5V supply</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ICL7107"/>
</gates>
<devices>
<device name="DIL40" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="-5V" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A-Z" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AB4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="BUFF" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="C.REF+" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="C.REF-" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="COMMON" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="E3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="F1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="F2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="F3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IN.HI" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IN.LO" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="POL" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="REF.HI" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="REF.LO" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MQFP44" package="QFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="-5V" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A-Z" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AB4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="BUFF" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="C.REF+" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="C.REF-" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="COMMON" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="E3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="F1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="F2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="F3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="IN.HI" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IN.LO" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="POL" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="REF.HI" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="REF.LO" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT232R" prefix="IC">
<description>Source: http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FT232R"/>
</gates>
<devices>
<device name="L" package="SSOP28">
<connects>
<connect gate="1" pin="!CTS" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="!DCD" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="!DSR" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="!DTR" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="!RESET" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="!RI" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="!RTS" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="3V3OUT" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="CBUS0" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="CBUS1" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="CBUS2" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="CBUS3" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="CBUS4" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="GND@1" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="GND@A" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="OSCI" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="OSCO" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="RXD" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="TEST" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="TXD" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="USBDM" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="USBDP" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="VCCIO" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="Q" package="QFN32">
<connects>
<connect gate="1" pin="!CTS" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="!DCD" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="!DSR" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="!DTR" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="!RESET" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="!RI" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="!RTS" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="3V3OUT" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="CBUS0" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="CBUS1" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="CBUS2" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="CBUS3" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="CBUS4" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="GND@1" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="GND@A" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="OSCI" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="OSCO" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="TEST" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="TXD" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="USBDM" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="USBDP" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="VCCIO" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TDA2822" prefix="IC">
<description>Dual Low-Voltage OpAmp
&lt;br&gt;for Stereo Audio</description>
<gates>
<gate name="OP1" symbol="OPAMP"/>
<gate name="OP2" symbol="OPAMP"/>
<gate name="P" symbol="PWR+-"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="OP1" pin="+IN" pad="6"/>
<connect gate="OP1" pin="-IN" pad="5"/>
<connect gate="OP1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="OP2" pin="+IN" pad="7"/>
<connect gate="OP2" pin="-IN" pad="8"/>
<connect gate="OP2" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RV4193" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX4193"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CX" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LBI" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="LBO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="LX" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VFB" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TDA7073" prefix="IC">
<description>Dual BTL Power Driver</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BTL-DRIVER"/>
<gate name="G$2" symbol="BTL-DRIVER"/>
<gate name="G$3" symbol="PWR2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q+" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Q-" pad="13"/>
<connect gate="G$2" pin="+" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="-" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="Q+" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="Q-" pad="12"/>
<connect gate="G$3" pin="GND@1" pad="10"/>
<connect gate="G$3" pin="GND@2" pad="14"/>
<connect gate="G$3" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MEGA32-P" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
32 Kbytes FLASH&lt;br&gt;
2 Kbytes SRAM&lt;br&gt;
1 Kbytes EEPROM&lt;br&gt;
USART&lt;br&gt;
8-channel 10 bit ADC&lt;br&gt;
Source: www.atmel.com .. doc2503.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="32-I/O-M32-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="(ADC0)PA0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC1)PA1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC2)PA2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC3)PA3" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC4)PA4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC5)PA5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC6)PA6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC7)PA7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN0/INT2)PB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN1/OC0)PB3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="(ICP)PD6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="(INT0)PD2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="(INT1)PD3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="(MISO)PB6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="(MOSI)PB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC1A)PD5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC1B)PD4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC2)PD7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="(RXD)PD0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="(SCK)PB7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="(SCL)PC0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="(SDA)PC1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="(SS)PB4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="(T0/XCK)PB0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="(T1)PB1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="(TCK)PC2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="(TDI)PC5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="(TDO)PC4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="(TMS)PC3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="(TOSC1)PC6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="(TOSC2)PC7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="(TXD)PD1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TSOP48" prefix="IR" uservalue="yes">
<description>IR Receiver
&lt;br&gt;TSOPxx;  xx = modulation frequency</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TSOP48"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TFD?6100" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;2.7 V to 5.5 V Serial Infrared Transceiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Module Family (SIR, 115.2 kbit/s) &lt;p&gt;
Vishay Telefunken</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TFD_6"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="TFDS4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-A" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="T" package="TFDT4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="UH" package="TFDU4-HOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="UV" package="TFDU4-VER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TFDU6100ADAPTER" prefix="IR">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TFD_6_ADAPTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TFDU4-ADAPTER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IRED-A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NE5532" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;AUDIO AMPLIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OPAMP"/>
<gate name="B" symbol="OPAMP"/>
<gate name="P" symbol="PWR+-"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO08">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="88C192">
<description>&lt;b&gt;Dual SIO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="88C192"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!CTSA!/IP0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!CTSB!/IP1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!RTSA!/OP0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!RTSB!/OP1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!RXARDY!/OP4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!RXBRDY!/OP5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!TXARDY!/OP6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!TXBRDY!/OP7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKA/OP2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKB/OP3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RXA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RXACLK/IP4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RXB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RXBCLK/IP6" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="TC/IP2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="TXA" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="TXACLK/IP3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TXB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TXBCLK/IP5" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="THT" package="S44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!CTSA!/IP0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!CTSB!/IP1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!RTSA!/OP0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!RTSB!/OP1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!RXARDY!/OP4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!RXBRDY!/OP5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!TXARDY!/OP6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!TXBRDY!/OP7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKA/OP2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKB/OP3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RXA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RXACLK/IP4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RXB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RXBCLK/IP6" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="TC/IP2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="TXA" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="TXACLK/IP3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TXB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TXBCLK/IP5" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS90CF563">
<description>LVDS FPD-Link Transmitter&lt;br&gt;
Vcc = 5V&lt;br&gt;
18 Bit&lt;br&gt;
20 .. 65 MHz (bis 1024x768)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DS90CF563"/>
<gate name="G$2" symbol="PWR2GND"/>
<gate name="G$4" symbol="VCC-GND"/>
<gate name="G$5" symbol="VCC-GND"/>
<gate name="G$6" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSO48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OFF" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="BLU0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="BLU1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="BLU2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="BLU3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="BLU4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="BLU5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DE" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GRN0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GRN1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GRN2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GRN3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GRN4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GRN5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="HSYNC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS0+" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS0-" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS1+" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS1-" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS2+" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS2-" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_CLK+" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_CLK-" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_GND1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_GND2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_GND3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_VCC" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PLL_GND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PLL_GND1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PLL_VCC" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RED0" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="RED1" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="RED2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="RED3" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="RED4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RED5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSYNC" pad="23"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@2" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$4" pin="GND" pad="17"/>
<connect gate="G$4" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$5" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="G$5" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="G$6" pin="GND" pad="46"/>
<connect gate="G$6" pin="VCC" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TDA7300">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TDA7300"/>
</gates>
<devices>
<device name="-P" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BASS_IN_L" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="BASS_IN_R" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="BASS_OUT_L" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="BASS_OUT_R" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="C_REF" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@D" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="L1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="L2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="L3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="L4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="MONO" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_LF" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_LR" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_RF" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_RR" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="R3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="R4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SEN" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="TREBBLE_L" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TREBBLE_R" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V_REF" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TL074" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;OP AMP&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OPAMP"/>
<gate name="B" symbol="OPAMP"/>
<gate name="C" symbol="OPAMP"/>
<gate name="D" symbol="OPAMP"/>
<gate name="P" symbol="PWR+-"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="+IN" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="-IN" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="+IN" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="-IN" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="+IN" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="-IN" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="+IN" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="-IN" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
