<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="VIA-0.8-60-WITH-THERMAL">
</package>
<package name="VIA-0.8-60">
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
<package name="MICRO8">
<description>&lt;b&gt;Micro8&lt;/b&gt; CASE 846A-02&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34164-D.PDF</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOCKET-08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="317TS">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220-5">
<description>&lt;b&gt;TO220-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO-263-5L">
<description>TO-263-5L SMD Package
&lt;p&gt;based on AP1512 recommendations
&lt;p&gt;Angepasst für Handlöten:
&lt;br&gt;Pads stehen etwas nach außen über
&lt;br&gt;Heat Sink Pad geht nicht unter das Gehäuse und hat Thermals
&lt;br&gt;=&gt; unter das Gehäuse muss trotzdem eine großzügige Wärmeableitfläche gezogen werden!
&lt;p&gt;used by:
&lt;p&gt;TS2576 step down PWM converter (Pollin)</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="VCC">
<pin name="VCC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="PWR-2VCC+2GND">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWR">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWR-1VCC+2GND">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWRHD2">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="+3.3V">
<pin name="+3.3V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+12V">
<pin name="+12V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="GND1">
<pin name="GND1" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="GND2">
<pin name="GND2" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+12V.1">
<pin name="+12V.1" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+12V.2">
<pin name="+12V.2" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="LP2951">
<pin name="OUT" direction="in"/>
<pin name="SENSE" direction="in"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="SH-DOWN" direction="in"/>
<pin name="!ERROR" direction="out"/>
<pin name="VOTAB" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DIL8">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="78ADJ">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM2576-VREG">
<pin name="IN" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="sup"/>
<pin name="REF" direction="in"/>
<pin name="!ON" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="-12V">
<pin name="-12V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+15V">
<pin name="+15V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="-15V">
<pin name="-15V" direction="sup"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="GND" prefix="GND">
<description>SUPPLY SYMBOL: Default ±0V/GND Terminal</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VCC">
<description>SUPPLY SYMBOL: Default Positive Terminal</description>
<gates>
<gate name="VCC" symbol="VCC"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DUMMY-PWR-2VCC+2GND">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PWR-2VCC+2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DUMMY-PWR-1VCC+1GND">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DUMMY-PWR-1VCC+2GND">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PWR-1VCC+2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="POWER" prefix="JP">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PWRHD2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+3.3V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+3.3V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+12V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+12V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND1">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GND1"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GND2"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+12V.1">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+12V.1"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+12V.2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+12V.2"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LP2951" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;100 mA, Low Power Low Dropout Voltage Regulator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LP2950-D.PDF</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LP2951"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ERROR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SH-DOWN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOTAB" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DM" package="MICRO8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ERROR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SH-DOWN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOTAB" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ERROR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SH-DOWN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOTAB" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM317TS" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="78ADJ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="317TS">
<connects>
<connect gate="1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2576">
<description>Step-down PWM Voltage Regulator
&lt;p&gt;TO-263: Pollin</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM2576-VREG"/>
</gates>
<devices>
<device name="-TO220-BENT" package="TO220-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ON" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-TO-263" package="TO-263-5L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ON" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3 6"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="-12V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="-12V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+15V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+15V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="-15V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="-15V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
