<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ZXSP_BUS_CON">
</package>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZXSP_BUS_DURCHFÜHRUNG">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ZXSP_BUS_CON">
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="USS" direction="sup"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="!CLK" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="!IOULA" direction="out"/>
<pin name="GND@3" direction="sup"/>
<pin name="FBAS" direction="out"/>
<pin name="!Y" direction="out"/>
<pin name="V" direction="out"/>
<pin name="U" direction="out"/>
<pin name="!BUSRQ" direction="in"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="!ROMCS" direction="in"/>
<pin name="!BUSACK" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="!INT" direction="in"/>
<pin name="!NMI" direction="in"/>
<pin name="!HALT" direction="out"/>
<pin name="!MREQ" direction="out"/>
<pin name="!IORQ" direction="out"/>
<pin name="!RD" direction="out"/>
<pin name="!WR" direction="out"/>
<pin name="-5V" direction="sup"/>
<pin name="!WAIT" direction="in"/>
<pin name="+12V" direction="sup"/>
<pin name="-12V" direction="sup"/>
<pin name="!M1" direction="out"/>
<pin name="!RFSH" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="ZXSP_BUS_CON_BAK">
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="USS" direction="sup"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="!CLK" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="!IOULA" direction="out"/>
<pin name="GND@3" direction="sup"/>
<pin name="FBAS" direction="out"/>
<pin name="!Y" direction="out"/>
<pin name="V" direction="out"/>
<pin name="U" direction="out"/>
<pin name="!BUSRQ" direction="in"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="!ROMCS" direction="in"/>
<pin name="!BUSACK" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="N.C." direction="nc"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="!INT" direction="in"/>
<pin name="!NMI" direction="in"/>
<pin name="!HALT" direction="out"/>
<pin name="!MREQ" direction="out"/>
<pin name="!IORQ" direction="out"/>
<pin name="!RD" direction="out"/>
<pin name="!WR" direction="out"/>
<pin name="-5V" direction="sup"/>
<pin name="!WAIT" direction="in"/>
<pin name="+12V" direction="sup"/>
<pin name="-12V" direction="sup"/>
<pin name="!M1" direction="out"/>
<pin name="!RFSH" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="N.C.@2" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X5">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PRIORITY_KBD_CON">
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ZXSP_BUS_CON" prefix="CON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZXSP_BUS_CON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ZXSP_BUS_CON">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BUSACK" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="!BUSRQ" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="!CLK" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="!HALT" pad="P$43"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="P$41"/>
<connect gate="G$1" pin="!IORQ" pad="P$45"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOULA" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="!M1" pad="P$52"/>
<connect gate="G$1" pin="!MREQ" pad="P$44"/>
<connect gate="G$1" pin="!NMI" pad="P$42"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="P$46"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="!RFSH" pad="P$53"/>
<connect gate="G$1" pin="!ROMCS" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="!WAIT" pad="P$49"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="P$47"/>
<connect gate="G$1" pin="!Y" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="+12V" pad="P$50"/>
<connect gate="G$1" pin="-12V" pad="P$51"/>
<connect gate="G$1" pin="-5V" pad="P$48"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="P$55"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="P$54"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="P$36"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="FBAS" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="U" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="USS" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="V" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-2X5" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINH2X5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X05">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PRIORITY_KBD_CON" prefix="CON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PRIORITY_KBD_CON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X05">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZXSP_BUS_DURCHFüHRUNG" prefix="CON">
<gates>
</gates>
<devices>
<device name="15MM" package="ZXSP_BUS_DURCHFÜHRUNG">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
