<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.508" y1="0" x2="19.812" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.812" y1="0" x2="19.812" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.812" y1="40.64" x2="0.508" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="40.64" x2="0.508" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Memory">
<packages>
<package name="PLCC-S32--SOCKET">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt; Socket</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="IC-gehaeuse">
<packages>
<package name="DIL32-ROUND">
</package>
</packages>
</library>
<library name="C">
<packages>
<package name="SMC3216">
<description>SMD pad 3.2 x 1.6mm
&lt;br&gt;min.: 3.0 x 1.4mm
&lt;br&gt;max.: 3.4 x 1.8mm
&lt;br&gt;entspricht inch: 1206</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="IC-gehaeuse" package="DIL32-ROUND" value="29F040-P"/>
<element name="IC2" library="Memory" package="PLCC-S32--SOCKET" value="29F040-JS"/>
<element name="E$1" library="C" package="SMC3216" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="IC2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
