<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="38.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.5" x2="100" y2="38.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="38.5" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Pfostenstecker">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X30">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Power">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Mech">
<packages>
<package name="1503_09V">
<description>3.5 mm Buchse Stereo
&lt;P&gt;mit Umschaltern
&lt;br&gt;mit Schlitzlöchern
&lt;br&gt;last edit: 2012-02-03 kio</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="C">
<packages>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C-AX-2.5X3.5--5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="L">
<packages>
<package name="L5-9">
<description>Spule in Becher, radial
&lt;br&gt;Pinabstand 5mm
&lt;br&gt;Durchmesser 9mm
&lt;br&gt;Bohr-Ø 0.9mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Transistor">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT-23&lt;p&gt;
Pin numbering:
&lt;pre&gt;    3
  1   2&lt;/pre&gt;</description>
</package>
<package name="SOT54A">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Dioden">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="Pfostenstecker" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="Pfostenstecker" package="1X02" value=""/>
<element name="JP3" library="Pfostenstecker" package="1X30" value=""/>
<element name="JP4" library="Power" package="1X02" value="POWER"/>
<element name="IC1" library="Atmel" package="DIL20" value="ATTINY2313"/>
<element name="IC2" library="40xx" package="DIL16" value="4094N"/>
<element name="IC3" library="40xx" package="DIL16" value="4094N"/>
<element name="IC4" library="40xx" package="DIL16" value="4094N"/>
<element name="IC5" library="40xx" package="DIL16" value="4094N"/>
<element name="X1" library="Mech" package="1503_09V" value="3.5MM_STV"/>
<element name="C1" library="C" package="E2,5-5" value=""/>
<element name="C2" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value=""/>
<element name="L1" library="L" package="L5-9" value=""/>
<element name="T2" library="Transistor" package="SOT23" value=""/>
<element name="T4" library="Transistor" package="SOT23" value=""/>
<element name="T1" library="Transistor" package="SOT23" value=""/>
<element name="T3" library="Transistor" package="SOT23" value=""/>
<element name="T5" library="Transistor" package="SOT23" value=""/>
<element name="D1" library="Dioden" package="DO35-7" value=""/>
<element name="C3" library="C" package="E2,5-5" value=""/>
<element name="T6" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN"/>
<element name="T7" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN"/>
<element name="T8" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN"/>
<element name="R2" library="R" package="0204/7" value="5k"/>
<element name="R3" library="R" package="0204/7" value="5k"/>
<element name="R4" library="R" package="0204/7" value="5k"/>
<element name="R1" library="R" package="0204/7" value="50k"/>
<element name="R5" library="R" package="0204/7" value="2k2"/>
<element name="R6" library="R" package="0204/7" value="2k2"/>
<element name="R7" library="R" package="0204/7" value="2k2"/>
<element name="R8" library="R" package="0204/7" value="15k"/>
<element name="R9" library="R" package="0204/7" value="5k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="T8" pad="E"/>
<contactref element="T7" pad="E"/>
<contactref element="T6" pad="E"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="T8" pad="C"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="T7" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="T6" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="T5" pad="3"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="T6" pad="B"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="T7" pad="B"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="T8" pad="B"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
