<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="65" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="0" x2="65" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="20" x2="0" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="59.69" y="17.78" drill="2"/>
<hole x="59.69" y="2.54" drill="2"/>
<hole x="16.51" y="2.54" drill="2"/>
<hole x="16.51" y="17.78" drill="2"/>
<text>TVterm</text>
<text>Version 1.0
2014-07-28</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Mech">
<packages>
<package name="JUMPER">
</package>
<package name="MD6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="C">
<packages>
<package name="C-AX-2.5X3.5--5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Dioden">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Crystal">
<packages>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-conrad">
<description>&lt;b&gt;Conrad Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="736880-49">
<description>&lt;b&gt;Cinch Einbauprintbuchse&lt;/b&gt;, ( RCA Jack ) RM 7.5 x 10 mm&lt;p&gt;
Artikel-Nr.: 736880 - 49&lt;br&gt;
Source: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/736880-da-01-de-Cinch-Einbaubuchse.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Pfostenstecker">
<packages>
<package name="1X03Q">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="100n"/>
<element name="D1" library="Dioden" package="DO35-7" value=""/>
<element name="R1" library="R" package="0204/7" value="340"/>
<element name="IC1" library="Atmel" package="DIL28-3" value="ATMEGA8-P"/>
<element name="Q1" library="Crystal" package="HC49U-V" value="16MHz"/>
<element name="C3" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="15p"/>
<element name="C4" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="15p"/>
<element name="D2" library="Dioden" package="DO35-7" value=""/>
<element name="R2" library="R" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="J1" library="Mech" package="JUMPER" value=""/>
<element name="R3" library="R" package="0204/7" value="75"/>
<element name="X2" library="con-conrad" package="736880-49" value="736880-49"/>
<element name="CON1" library="Mech" package="MD6" value="MDIN-06-SIO"/>
<element name="JP1" library="Pfostenstecker" package="1X03Q" value="PINHD-1X3Q"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
<contactref element="CON1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1@2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1@1"/>
<contactref element="CON1" pad="3"/>
<contactref element="CON1" pad="S1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="CON1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="CON1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="CON1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
