<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>2009-08-28</text>
<text>kio@little-bat.de</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Mech">
<packages>
<package name="PN61729-S">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt; with shield&lt;p&gt;
&lt;br&gt;aus library "con-berg"</description>
</package>
<package name="2X18-CENTRONICS-PINS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Misc. ICs">
<packages>
<package name="SSOP28">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt; SSOP-28&lt;p&gt;
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="C">
<packages>
<package name="E5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C-AX-2.5X3.5--5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="R">
<packages>
<package name="R-MINI-6">
<description>Widerstand THT Bauform Mini
&lt;p&gt;Größe: 3,0mm x Ø1.5mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 3216
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 6.1mm = 0.24"</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Dioden">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C5" library="C" package="E5-5" value="10µF"/>
<element name="IC2" library="Misc. ICs" package="SSOP28" value="FT232RL"/>
<element name="X1" library="Mech" package="PN61729-S" value="CON-USB"/>
<element name="C1" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="100n"/>
<element name="C2" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="100n"/>
<element name="R1" library="R" package="R-MINI-6" value="2.2"/>
<element name="R3" library="R" package="R-MINI-6" value="560"/>
<element name="R4" library="R" package="R-MINI-6" value="560"/>
<element name="LED1" library="Dioden" package="LED3MM" value="TX:rot"/>
<element name="LED2" library="Dioden" package="LED3MM" value="RX:grn"/>
<element name="IC1" library="Atmel" package="DIL20" value="ATTINY2313"/>
<element name="CON1" library="Mech" package="2X18-CENTRONICS-PINS" value="CENTRONICS-STECKERPINH"/>
<element name="R5" library="R" package="R-MINI-6" value=""/>
<element name="R6" library="R" package="R-MINI-6" value=""/>
<element name="R7" library="R" package="R-MINI-6" value=""/>
<element name="R8" library="R" package="R-MINI-6" value=""/>
<element name="R9" library="R" package="R-MINI-6" value=""/>
<element name="R10" library="R" package="R-MINI-6" value=""/>
<element name="C3" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="100n"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="CON1" pad="19"/>
<contactref element="CON1" pad="20"/>
<contactref element="CON1" pad="21"/>
<contactref element="CON1" pad="22"/>
<contactref element="CON1" pad="23"/>
<contactref element="CON1" pad="24"/>
<contactref element="CON1" pad="25"/>
<contactref element="CON1" pad="26"/>
<contactref element="CON1" pad="27"/>
<contactref element="CON1" pad="28"/>
<contactref element="CON1" pad="29"/>
<contactref element="CON1" pad="30"/>
<contactref element="CON1" pad="33"/>
<contactref element="CON1" pad="16"/>
<contactref element="CON1" pad="36"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VCC.USB">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="CON1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="CON1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="CON1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="CON1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="CON1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="CON1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="CON1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="CON1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="CON1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="CON1" pad="35"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="CON1" pad="32"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="CON1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="CON1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="CON1" pad="13"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="CON1" pad="12"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="CON1" pad="11"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="CON1" pad="10"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
