<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Dioden">
<packages>
<package name="DO35-7.5">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt; DO35 
&lt;p&gt;Länge max. 4.25 mm
&lt;br&gt;Körper Ø max. 1.85 mm
&lt;br&gt; Draht Ø max. 0.56 mm
&lt;br&gt;Bohrung 0.7mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 7.5 mm / 0.3"</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="C">
<packages>
<package name="E3.2-8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="Atmel" package="DIL28-3" value="ATMEGA8-P"/>
<element name="D1" library="Dioden" package="DO35-7.5" value=""/>
<element name="D2" library="Dioden" package="DO35-7.5" value=""/>
<element name="D3" library="Dioden" package="DO35-7.5" value=""/>
<element name="D4" library="Dioden" package="DO35-7.5" value=""/>
<element name="C1" library="C" package="E3.2-8" value="1m"/>
<element name="C2" library="C" package="E3.2-8" value="2m"/>
<element name="C3" library="C" package="E3.2-8" value="1m"/>
<element name="C4" library="C" package="E3.2-8" value="1m"/>
<element name="C5" library="C" package="E3.2-8" value="2m"/>
<element name="C6" library="C" package="E3.2-8" value="2m"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
