<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Wohnzimmerbeleuchtung 1.0
2014-08-16 kio@little-bat.de</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VITRINE</text>
<text>ROT</text>
<text>GRÜN</text>
<text>BLAU</text>
<text>WEISS</text>
<text>COMP.</text>
<text>12V.1</text>
<text>12V.2</text>
<text>BLAU</text>
<text>GLOCKE</text>
<text>GRÜN</text>
<text>ROT</text>
<text>WEISS</text>
<text>ESSECKE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Transistor">
<packages>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SN</description>
</package>
<package name="SOT54A">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT-23&lt;p&gt;
Pin numbering:
&lt;pre&gt;    3
  1   2&lt;/pre&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Mech">
<packages>
<package name="KLEMME-BLAU-WAGO">
</package>
<package name="SW-4PIN-5X7.5">
<description>Mini Platinentaster/schalter (ITT)</description>
</package>
<package name="EUROPAKARTE-MIT-4-ECKLÖCHERN">
<description>&lt;p&gt;Full-size Board for the K1-Bus.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R">
<packages>
<package name="R-STD-10">
<description>Widerstand THT Standardgröße
&lt;p&gt;Größe: 6.5 mm x Ø 2.4 mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 6524
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 10 mm = 0.4"</description>
</package>
<package name="R-MINI-7.5">
<description>Widerstand THT Bauform Mini
&lt;p&gt;Größe: 3,0mm x Ø1.5mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 3216
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 7.5 mm = 0.3"</description>
</package>
<package name="PT-10">
<description>&lt;b&gt;Trimm Potentiometer&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Dioden">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="DO91X52-15">
<description>Diode
&lt;p&gt;Gehäuse Ø5.2mm x 9mm
&lt;br&gt;Draht Ø1.1mm
&lt;br&gt;RM 0.6" (15.24mm) vorgebogen
&lt;br&gt;Pollin: EGP30D 200V 3A</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>Diode DO41
&lt;p&gt;Körper Ø max. 2.7 mm
&lt;br&gt;Länge max. 5.2 mm
&lt;br&gt;Draht-Ø max. 0.86 mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 10 mm = 0.4"</description>
</package>
<package name="DO41S-10">
<description>Diode DO41 mit Symbol für Shottky-Diode
&lt;p&gt;Körper Ø max. 2.7 mm
&lt;br&gt;Länge max. 5.2 mm
&lt;br&gt;Draht-Ø max. 0.86 mm
&lt;p&gt;Pin-Abstand 10 mm = 0.4"</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="C">
<packages>
<package name="C-AX-2.5X3.5--5">
</package>
<package name="E5-13">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 13 mm</description>
</package>
<package name="E3.2-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Power">
<packages>
<package name="TO-263-5L">
<description>TO-263-5L SMD Package
&lt;p&gt;based on AP1512 recommendations
&lt;p&gt;Angepasst für Handlöten:
&lt;br&gt;Pads stehen etwas nach außen über
&lt;br&gt;Heat Sink Pad geht nicht unter das Gehäuse und hat Thermals
&lt;br&gt;=&gt; unter das Gehäuse muss trotzdem eine großzügige Wärmeableitfläche gezogen werden!
&lt;p&gt;used by:
&lt;p&gt;TS2576 step down PWM converter (Pollin)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="L">
<packages>
<package name="L5-9">
<description>Spule in Becher, radial
&lt;br&gt;Pinabstand 5mm
&lt;br&gt;Durchmesser 9mm
&lt;br&gt;Bohr-Ø 0.9mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BTM_222">
<packages>
<package name="BTM-222">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CON1" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Rot1"/>
<element name="LED1" library="Dioden" package="LED3MM" value="Rot">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Dioden" package="DO41-10" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON2" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="GND"/>
<element name="CON13" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="+12V1"/>
<element name="CON14" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="+12V2"/>
<element name="CON15" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="GND1"/>
<element name="CON16" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="GND2"/>
<element name="D11" library="Dioden" package="DO91X52-15" value="3A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D12" library="Dioden" package="DO91X52-15" value="3A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="Transistor" package="SO-08" value="FDS4435">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R25" library="R" package="R-STD-10" value="2k"/>
<element name="LED4" library="Dioden" package="LED3MM" value="Grün"/>
<element name="R7" library="R" package="R-MINI-7.5" value="165"/>
<element name="R8" library="R" package="R-MINI-7.5" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="R" package="R-MINI-7.5" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="R" package="R-MINI-7.5" value="80k"/>
<element name="R29" library="R" package="R-MINI-7.5" value="80k"/>
<element name="R21" library="R" package="R-MINI-7.5" value="165">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="R" package="R-MINI-7.5" value="165">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="Dioden" package="LED3MM" value="Gelb"/>
<element name="LED13" library="Dioden" package="LED3MM" value="Grün"/>
<element name="S1" library="Mech" package="SW-4PIN-5X7.5" value=""/>
<element name="CON17" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Schrank"/>
<element name="CON18" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="GND"/>
<element name="R23" library="R" package="R-STD-10" value="27Ω">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="R" package="R-STD-10" value="27Ω">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T6" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON3" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Grün1"/>
<element name="LED11" library="Dioden" package="LED3MM" value="Grün">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="Dioden" package="DO41-10" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T2" library="Transistor" package="SO-08" value="FDS4435">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="R" package="R-STD-10" value="2k"/>
<element name="T7" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON4" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Blau1"/>
<element name="LED12" library="Dioden" package="LED3MM" value="Blau">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="Dioden" package="DO41-10" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T3" library="Transistor" package="SO-08" value="FDS4435">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="R" package="R-STD-10" value="2k"/>
<element name="T8" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R27" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON5" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Weiß1A 2flamm."/>
<element name="LED2" library="Dioden" package="LED3MM" value="Weiß">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="Dioden" package="DO41-10" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T4" library="Transistor" package="SO-08" value="FDS4435">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="R" package="R-STD-10" value="2k"/>
<element name="T9" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R26" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON6" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Weiß1B Essecke"/>
<element name="LED3" library="Dioden" package="LED3MM" value="Weiß"/>
<element name="D3" library="Dioden" package="DO41-10" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T5" library="Transistor" package="SO-08" value="FDS4435">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="R" package="R-STD-10" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T10" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R28" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON7" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Rot2"/>
<element name="LED6" library="Dioden" package="LED3MM" value="Rot"/>
<element name="D6" library="Dioden" package="DO41-10" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CON8" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="GND"/>
<element name="T11" library="Transistor" package="SO-08" value="FDS4435">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="R" package="R-STD-10" value="2k"/>
<element name="T12" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON9" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Grün2"/>
<element name="LED7" library="Dioden" package="LED3MM" value="Grün"/>
<element name="D7" library="Dioden" package="DO41-10" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T13" library="Transistor" package="SO-08" value="FDS4435">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="R" package="R-STD-10" value="2k"/>
<element name="T14" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON10" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Blau2"/>
<element name="LED8" library="Dioden" package="LED3MM" value="Blau"/>
<element name="D8" library="Dioden" package="DO41-10" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T15" library="Transistor" package="SO-08" value="FDS4435">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="R" package="R-STD-10" value="2k"/>
<element name="T16" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON11" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Weiß2A 3flamm."/>
<element name="LED9" library="Dioden" package="LED3MM" value="Weiß"/>
<element name="D9" library="Dioden" package="DO41-10" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T17" library="Transistor" package="SO-08" value="FDS4435">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="R" package="R-STD-10" value="2k"/>
<element name="T18" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON12" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Weiß2B Comp.ecke"/>
<element name="LED10" library="Dioden" package="LED3MM" value="Weiß">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D10" library="Dioden" package="DO41-10" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T19" library="Transistor" package="SO-08" value="FDS4435">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="R" package="R-STD-10" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T20" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R20" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON19" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="Glocke"/>
<element name="LED14" library="Dioden" package="LED3MM" value="Orange"/>
<element name="D13" library="Dioden" package="DO41-10" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON20" library="Mech" package="KLEMME-BLAU-WAGO" value="GND"/>
<element name="T21" library="Transistor" package="SO-08" value="FDS4435">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R30" library="R" package="R-STD-10" value="2k"/>
<element name="T22" library="Transistor" package="SOT54A" value="TUN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R31" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="0.1µF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="0.1µF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="R" package="R-MINI-7.5" value="15k"/>
<element name="IC1" library="Atmel" package="DIL28-3" value="ATMEGA8-P"/>
<element name="U$20" library="Power" package="TO-263-5L" value="LM2576">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D14" library="Dioden" package="DO41S-10" value="SCHOTTKY-10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="L" package="L5-9" value="470µH"/>
<element name="C6" library="C" package="E3.2-8" value="100µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="C" package="E3.2-8" value="330µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="C" package="E5-13" value="1000µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="C" package="E5-13" value="1000µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="R" package="PT-10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$15" library="Mech" package="EUROPAKARTE-MIT-4-ECKLÖCHERN" value=""/>
<element name="C3" library="C" package="E5-13" value="1000µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="C" package="C-AX-2.5X3.5--5" value="0.1µF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="BTM_222" package="BTM-222" value="BTM-222_ALL"/>
<element name="T24" library="Transistor" package="SOT23" value="IRLML2244"/>
</elements>
<signals>
<signal name="ROT1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="BLAU1">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="GRÜN1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="WEISS1A">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="WEISS1B">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ROT2">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GRÜN2">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BLAU2">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="WEISS2A">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="WEISS2B">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CON2" pad="P1@1"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="CON15" pad="P1@1"/>
<contactref element="CON16" pad="P1@1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="LED13" pad="K"/>
<contactref element="S1" pad="P1@1"/>
<contactref element="CON18" pad="P1@1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="T6" pad="E"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="T7" pad="E"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="T8" pad="E"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="T9" pad="E"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="T10" pad="E"/>
<contactref element="CON8" pad="P1@1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="T12" pad="E"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="T14" pad="E"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="T16" pad="E"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="T18" pad="E"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="T20" pad="E"/>
<contactref element="CON20" pad="P1@1"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="T22" pad="E"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
<contactref element="C5" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="U$20" pad="3"/>
<contactref element="U$20" pad="5"/>
<contactref element="D14" pad="A"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="CON2" pad="P1@2"/>
<contactref element="CON15" pad="P1@2"/>
<contactref element="CON16" pad="P1@2"/>
<contactref element="CON18" pad="P1@2"/>
<contactref element="CON8" pad="P1@2"/>
<contactref element="CON20" pad="P1@2"/>
<contactref element="C7" pad="P$2"/>
<contactref element="S1" pad="P1@2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="U$1" pad="$AGND"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$29"/>
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="$BGND"/>
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="U$1" pad="P$38"/>
<contactref element="U$20" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$28"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$30"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$27"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
</signal>
<signal name="+12V.1">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="3"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="CON14" pad="P1@1"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="CON14" pad="P1@2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="T1" pad="6"/>
<contactref element="T1" pad="5"/>
<contactref element="T1" pad="7"/>
<contactref element="T1" pad="8"/>
<contactref element="CON1" pad="P1@1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="CON1" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="C5" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="L3" pad="P$1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
<contactref element="T24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C7" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="T24" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+12V.2">
<contactref element="T11" pad="3"/>
<contactref element="T11" pad="1"/>
<contactref element="T11" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="T13" pad="3"/>
<contactref element="T13" pad="1"/>
<contactref element="T13" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="T15" pad="3"/>
<contactref element="T15" pad="1"/>
<contactref element="T15" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="T17" pad="3"/>
<contactref element="T17" pad="1"/>
<contactref element="T17" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="T19" pad="3"/>
<contactref element="T19" pad="1"/>
<contactref element="T19" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="CON13" pad="P1@1"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="CON13" pad="P1@2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="T2_ON">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="T1_ON">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="S1" pad="P2@1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="P2@2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="CON17" pad="P1@1"/>
<contactref element="CON17" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="T6" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="T6" pad="B"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GLOCKE">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="T2" pad="7"/>
<contactref element="T2" pad="5"/>
<contactref element="T2" pad="8"/>
<contactref element="T2" pad="6"/>
<contactref element="CON3" pad="P1@1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="CON3" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED11" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="T7" pad="C"/>
<contactref element="LED11" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="T7" pad="B"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="T3" pad="7"/>
<contactref element="T3" pad="5"/>
<contactref element="T3" pad="8"/>
<contactref element="T3" pad="6"/>
<contactref element="CON4" pad="P1@1"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="CON4" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED12" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="T8" pad="C"/>
<contactref element="LED12" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="T8" pad="B"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T4" pad="7"/>
<contactref element="T4" pad="5"/>
<contactref element="T4" pad="8"/>
<contactref element="T4" pad="6"/>
<contactref element="CON5" pad="P1@1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="CON5" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="T9" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="T9" pad="B"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="T5" pad="7"/>
<contactref element="T5" pad="5"/>
<contactref element="T5" pad="8"/>
<contactref element="T5" pad="6"/>
<contactref element="CON6" pad="P1@1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="CON6" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="T10" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="T10" pad="B"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="T11" pad="7"/>
<contactref element="T11" pad="5"/>
<contactref element="T11" pad="8"/>
<contactref element="T11" pad="6"/>
<contactref element="CON7" pad="P1@1"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="CON7" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="T11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="T12" pad="C"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="T12" pad="B"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="T13" pad="7"/>
<contactref element="T13" pad="5"/>
<contactref element="T13" pad="8"/>
<contactref element="T13" pad="6"/>
<contactref element="CON9" pad="P1@1"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="CON9" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="T13" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="T14" pad="C"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="T14" pad="B"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="T15" pad="7"/>
<contactref element="T15" pad="5"/>
<contactref element="T15" pad="8"/>
<contactref element="T15" pad="6"/>
<contactref element="CON10" pad="P1@1"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="CON10" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="T15" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="T16" pad="C"/>
<contactref element="LED8" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="T16" pad="B"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="T17" pad="7"/>
<contactref element="T17" pad="5"/>
<contactref element="T17" pad="8"/>
<contactref element="T17" pad="6"/>
<contactref element="CON11" pad="P1@1"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="CON11" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="T17" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="T18" pad="C"/>
<contactref element="LED9" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="T18" pad="B"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="T19" pad="7"/>
<contactref element="T19" pad="5"/>
<contactref element="T19" pad="8"/>
<contactref element="T19" pad="6"/>
<contactref element="CON12" pad="P1@1"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="CON12" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="LED10" pad="A"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="T19" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="T20" pad="C"/>
<contactref element="LED10" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="T20" pad="B"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="T21" pad="7"/>
<contactref element="T21" pad="5"/>
<contactref element="T21" pad="8"/>
<contactref element="T21" pad="6"/>
<contactref element="CON19" pad="P1@1"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
<contactref element="CON19" pad="P1@2"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="LED14" pad="A"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="T21" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="T22" pad="C"/>
<contactref element="LED14" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="T22" pad="B"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="T24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="D12" pad="C"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="U$20" pad="1"/>
<contactref element="T21" pad="3"/>
<contactref element="T21" pad="1"/>
<contactref element="T21" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U$20" pad="4"/>
<contactref element="R32" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="U$20" pad="2"/>
<contactref element="D14" pad="C"/>
<contactref element="L3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
