| back |  | Last regenerated: 2022-04-20 17:31:36 kio

# zasm - Z80 Assembler – Version 4.4

# Command Line Options

[<prev] [next>]

| ##### -u --opcodes Request a list file which includes the generated bytes.
    0215:           ;/pub/Develop/Projects/zasm-4.0/Test/main.c:11: int mult(int a, int b)
    0215:           ; ---------------------------------
    0215:           ; Function mult
    0215:           ; ---------------------------------
    0215:           _mult:
    0215: DDE5          push    ix
    0217: DD210000      ld      ix,#0
    021B: DD39          add     ix,sp
    021D:           ;/pub/Develop/Projects/zasm-4.0/Test/main.c:13: return a * b;
    021D: DD6E06        ld      l,6 (ix)
    0220: DD6607        ld      h,7 (ix)
    0223: E5            push    hl
    0224: DD6E04        ld      l,4 (ix)
    0227: DD6605        ld      h,5 (ix)
    022A: E5            push    hl
    022B: CDA003        call    __mulint
    022E: F1            pop     af
    022F: F1            pop     af
    0230: DDE1          pop     ix
    0232: C9            ret

[<prev] [top] [next>]