<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="PLCC-S20-SOCKET">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt; Socket</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="16V8">
<description>&lt;b&gt;GAL 16V8&lt;/b&gt;

&lt;p&gt;Pin-Namen passend für "Complex Mode" (Registers &amp; Tri-State)

&lt;p&gt;CLK, /OE und I0 bis I8 sind swappable
&lt;br&gt;O0 bis O8 sind swappable
&lt;br&gt;(was je nach Mode nicht exakt den Möglichkeiten entspricht)</description>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="OE/I8" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O1"/>
<pin name="O2"/>
<pin name="O3"/>
<pin name="O4"/>
<pin name="O5"/>
<pin name="O6"/>
<pin name="O7"/>
<pin name="O0"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="20V8">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="I11" direction="in"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="CLK/I0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OE/I10" direction="in" function="dot"/>
<pin name="I12" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="22V10">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="O1" function="dot"/>
<pin name="O2" function="dot"/>
<pin name="O3" function="dot"/>
<pin name="O4" function="dot"/>
<pin name="O5" function="dot"/>
<pin name="O6" function="dot"/>
<pin name="O7" function="dot"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="O0" function="dot"/>
<pin name="CLK/I0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="I10" direction="in"/>
<pin name="O8" function="dot"/>
<pin name="O9" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="16V8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16V8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="OE/I8" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="GAL16V8D-7LPN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9699740"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K0449"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-PLCC" package="PLCC-S20-SOCKET">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="OE/I8" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20V8" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="20V8"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK/I0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I12" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="OE/I10" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="GAL20V8B-25QP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3327462"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70C8546"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="22V10" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="22V10"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK/I0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="O9" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="GAL22V10D-7LPN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1571925"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97M0480"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
