<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="R-MINI-5">
<description>Widerstand THT Bauform Mini
&lt;p&gt;Größe: 3,0mm x Ø1.5mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 3216
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 5 mm = 0.2"</description>
</package>
<package name="R-MINI-7.5">
<description>Widerstand THT Bauform Mini
&lt;p&gt;Größe: 3,0mm x Ø1.5mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 3216
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 7.5 mm = 0.3"</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Pad definition corrected 2006.05.15, librarian@cadsoft.de</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R-MINI-2.5">
<description>Widerstand THT Bauform Mini
&lt;p&gt;Größe: 3,0mm x Ø1.5mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 3216
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 2.5 mm = 0.1"
&lt;br&gt;vertikal / stehend</description>
</package>
<package name="R-STD-10">
<description>Widerstand THT Standardgröße
&lt;p&gt;Größe: 6.5 mm x Ø 2.4 mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 6524
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 10 mm = 0.4"</description>
</package>
<package name="R-STD-12.5">
<description>Widerstand THT Standardgröße
&lt;p&gt;Größe: 6.5 mm x Ø 2.4 mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 6524
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 12.5 mm = 0.5"</description>
</package>
<package name="R-STD-15">
<description>Widerstand THT Standardgröße
&lt;p&gt;Größe: 6.5 mm x Ø 2.4 mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 6524
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 15 mm = 0.6"</description>
</package>
<package name="R-STD-2.5">
<description>Widerstand THT Standardgröße
&lt;p&gt;Größe: 6.5 mm x Ø 2.4 mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 6524
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 2.5 mm = 0.1"
&lt;br&gt;stehend / vertikal</description>
</package>
<package name="R-STD-7.5">
<description>Widerstand THT Standardgröße
&lt;p&gt;Größe: 6.5 mm x Ø 2.4 mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 6524
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 7.5 mm = 0.3"
&lt;p&gt;ACHTUNG: Widerstand nachmessen, ob der sich wirklich noch auf 7.5 mm abbiegen lässt!</description>
</package>
<package name="0309/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 10mm</description>
</package>
<package name="0309/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="0309V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="RN-8">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RN-9">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RN-10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RN-11">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RN-3">
</package>
<package name="RN-4">
</package>
<package name="R-MINI-6">
<description>Widerstand THT Bauform Mini
&lt;p&gt;Größe: 3,0mm x Ø1.5mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 3216
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 6.1mm = 0.24"</description>
</package>
<package name="PT-10">
<description>&lt;b&gt;Trimm Potentiometer&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PT-10S">
<description>&lt;b&gt;Trimm Potentiometer&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PT-SPIN">
<description>&lt;b&gt;Trimm Potentiometer&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PT-ALPS-10">
</package>
<package name="PT-6S">
</package>
<package name="R-MINI-10">
<description>Widerstand THT Bauform Mini
&lt;p&gt;Größe: 3,0mm x Ø1.5mm
&lt;br&gt;Größencode (metrisch): 3216
&lt;br&gt;Pin-Abstand: 10 mm = 0.4"</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="R">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RN07">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RN08">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RN09">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RN10">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RN08.S">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RN03.S">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RN04.S">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="POTEURO">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RN09.S">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="R" prefix="R" uservalue="yes">
<description>Widerstand</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R"/>
</gates>
<devices>
<device name="2X4:5" package="R-MINI-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2X4:7.5" package="R-MINI-7.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD0805" package="R0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD1206" package="R1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2X4V:2.5" package="R-MINI-2.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2X7.5:10" package="R-STD-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2X7:12.5" package="R-STD-12.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2X7:15" package="R-STD-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2X7V:2.5" package="R-STD-2.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2X7:7.5" package="R-STD-7.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3X9:10" package="0309/10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3X9:12.5" package="0309/12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3X9V:2.5" package="0309V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2X4:6" package="R-MINI-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0204/10" package="R-MINI-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-MINI-10" package="R-MINI-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RN07" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="RN07"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RN-8">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RN08" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="RN08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RN-9">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RN09" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="RN09"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RN-10">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RN10" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="RN10"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RN-11">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RN08.S" prefix="R" uservalue="yes">
<description>Resistor Network 8x1
&lt;br&gt;Symbol-Variante für Leitungen im 0.1"-Raster</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RN08.S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RN-9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RN03.S" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RN03.S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RN-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RN04.S" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RN04.S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RN-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="POTI" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="POTEURO"/>
</gates>
<devices>
<device name="-10" package="PT-10">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-10S" package="PT-10S">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SPIN" package="PT-SPIN">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ALPS-10" package="PT-ALPS-10">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-6S" package="PT-6S">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RN09.S" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RN09.S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RN-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
