<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOT54A">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SOT54A-2">
</package>
<package name="SOT54A-3">
</package>
<package name="SOT54A-4">
</package>
<package name="TO126-BCE">
<description>&lt;b&gt;TO 126 horizontal&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO126V-BCE">
<description>&lt;b&gt;TO 126 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO251AA">
<description>&lt;b&gt;I-Pak&lt;/b&gt; International Rectifier</description>
</package>
<package name="TO251AA-V">
<description>&lt;b&gt;I-Pak&lt;/b&gt; International Rectifier</description>
</package>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SN</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT-23&lt;p&gt;
Pin numbering:
&lt;pre&gt;    3
  1   2&lt;/pre&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PNP">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="N-MOSFET">
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="P-MOSFET">
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TUP" prefix="T">
<description>Kleinsignaltransistor, PNP, universal</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2" package="SOT54A-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-3" package="SOT54A-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TUN" prefix="T">
<description>Kleinsignaltransistor, NPN, universal</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT54A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-4" package="SOT54A-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="T-NPN" prefix="T" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="TO126-BCE" package="TO126-BCE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO126V-BCE" package="TO126V-BCE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="N-HEXFET" prefix="T" uservalue="yes">
<description>N-Kanal Hex-MOSFET &lt;br&gt;
TO251:  AP20T03GJ  30V, 12.5A, 12.5W &lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="N-MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="TO251" package="TO251AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2 4"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO251V" package="TO251AA-V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="P-MOSFET-SO8" prefix="T" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;P-Channel MOSFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Example:&lt;br&gt;
FDS4435A; P-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET&lt;br&gt;
FDS4465; P-Channel 1.8V Specified PowerTrench® MOSFET&lt;br&gt;
Source: www.fairchildsemi.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P-MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="5 6 7 8"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="1 2 3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="N-MOSFET" prefix="T" uservalue="yes">
<description>Generic N-Channel MOSFET 
&lt;p&gt;Examples
&lt;br&gt;BSS138 (0.2A) SOT23-GSD
&lt;br&gt;IRLML6344 (4.0A) SOT23-GSD</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="N-MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23-GSD" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="BSS138" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="IRLML6344" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="P-MOSFET" prefix="T" uservalue="yes">
<description>Generic P-Channel MOSFET

&lt;p&gt;Examples:
&lt;br&gt;IRLML9303 (1.8A) SOT23 GSD
&lt;br&gt;IRLML2244 (3.5A) SOT23 GSD</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P-MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23-GSD" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="IRLML9303" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="IRLML2244" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
