<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BU-2MM-2X20">
</package>
<package name="RCM2000-RABBIT-CORE-MODULE">
</package>
<package name="QFP100">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ADAPTER-100PIN">
</package>
<package name="DIL28">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="Z80-SIO">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="M1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IORQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="INT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="RXCA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="TXCA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SYNCA" function="dot"/>
<pin name="W/!RDYA" direction="out"/>
<pin name="RTSA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CTSA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DTRA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DCDA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="RXTXCB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
<pin name="SYNCB" function="dot"/>
<pin name="W/!RDYB" direction="out"/>
<pin name="RTSB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CTSB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DTRB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DCDB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="C/D" direction="in"/>
<pin name="B/A" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWR">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="RABBIT-PA">
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="PORT-8-IO">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
<pin name="P$5"/>
<pin name="P$6"/>
<pin name="P$7"/>
<pin name="P$0"/>
</symbol>
<symbol name="RABBIT-PB">
<pin name="PB0" direction="in"/>
<pin name="PB1" direction="in"/>
<pin name="PB2" direction="in"/>
<pin name="PB3" direction="in"/>
<pin name="PB4" direction="in"/>
<pin name="PB5" direction="in"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="RABBIT-PD">
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
</symbol>
<symbol name="RABBIT-PE">
<pin name="PE0"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="PE2"/>
<pin name="PE3"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="PE5"/>
<pin name="PE6"/>
<pin name="PE7"/>
</symbol>
<symbol name="RABBIT-ABUS">
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="RABBIT-PC">
<pin name="PC0" direction="out"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="out"/>
<pin name="PC3" direction="in"/>
<pin name="PC4" direction="out"/>
<pin name="PC5" direction="in"/>
<pin name="PC6" direction="out"/>
<pin name="PC7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RABBIT-DBUS">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
</symbol>
<symbol name="RABBIT-PWR">
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VBATTR" direction="pwr"/>
<pin name="VRAM" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="RABBIT-CTL">
<pin name="PCLK" direction="out"/>
<pin name="/IOWR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="/IORD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="/BUFEN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="WDO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="SMODE0" direction="in"/>
<pin name="SMODE1" direction="in"/>
<pin name="/RES_IN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/RES_OUT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="STAT_OUT" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ABUS16">
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="DBUS8">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
</symbol>
<symbol name="PA-8IO">
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="PB-8IO">
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-SIOA">
<pin name="-DCDA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-CTSA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-RTSA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-DTRA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="-TXCA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-RXCA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="-SYNCA" function="dot"/>
<pin name="-W/RDYA" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-SIOB">
<pin name="-DCDB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-CTSB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-RTSB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-DTRB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
<pin name="-TXCB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-RXCB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="-SYNCB" function="dot"/>
<pin name="-W/RDYB" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-CTC">
<pin name="CLK/TRG0" direction="in"/>
<pin name="CLK/TRG1" direction="in"/>
<pin name="CLK/TRG2" direction="in"/>
<pin name="CLK/TRG3" direction="in"/>
<pin name="ZC/TO0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ZC/TO1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ZC/TO2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ZC/TO3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-WDTOUT" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-STG">
<pin name="-RFSH" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-M1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-RESET" function="dot"/>
<pin name="-BUSRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-WAIT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="-BUSACK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-WR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-RD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-IORQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-MREQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-HALT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="-INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ICT0" direction="out"/>
<pin name="ICT1" direction="out"/>
<pin name="-NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="EV" direction="in"/>
<pin name="CLKIN" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="A7RF" direction="out"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWR-2VCC+2GND">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-PB">
<pin name="BRDY" direction="out"/>
<pin name="-BSTB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
</symbol>
<symbol name="Z84C015-PA">
<pin name="ARDY" direction="out"/>
<pin name="-ASTB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="ADAPTER-100PIN">
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$2" direction="pas"/>
<pin name="P$3" direction="pas"/>
<pin name="P$4" direction="pas"/>
<pin name="P$5" direction="pas"/>
<pin name="P$6" direction="pas"/>
<pin name="P$7" direction="pas"/>
<pin name="P$8" direction="pas"/>
<pin name="P$9" direction="pas"/>
<pin name="P$10" direction="pas"/>
<pin name="P$11" direction="pas"/>
<pin name="P$12" direction="pas"/>
<pin name="P$13" direction="pas"/>
<pin name="P$14" direction="pas"/>
<pin name="P$15" direction="pas"/>
<pin name="P$16" direction="pas"/>
<pin name="P$17" direction="pas"/>
<pin name="P$18" direction="pas"/>
<pin name="P$19" direction="pas"/>
<pin name="P$20" direction="pas"/>
<pin name="P$21" direction="pas"/>
<pin name="P$22" direction="pas"/>
<pin name="P$23" direction="pas"/>
<pin name="P$24" direction="pas"/>
<pin name="P$25" direction="pas"/>
<pin name="P$26" direction="pas"/>
<pin name="P$27" direction="pas"/>
<pin name="P$28" direction="pas"/>
<pin name="P$29" direction="pas"/>
<pin name="P$30" direction="pas"/>
<pin name="P$31" direction="pas"/>
<pin name="P$32" direction="pas"/>
<pin name="P$33" direction="pas"/>
<pin name="P$34" direction="pas"/>
<pin name="P$35" direction="pas"/>
<pin name="P$36" direction="pas"/>
<pin name="P$37" direction="pas"/>
<pin name="P$38" direction="pas"/>
<pin name="P$39" direction="pas"/>
<pin name="P$40" direction="pas"/>
<pin name="P$41" direction="pas"/>
<pin name="P$42" direction="pas"/>
<pin name="P$43" direction="pas"/>
<pin name="P$44" direction="pas"/>
<pin name="P$45" direction="pas"/>
<pin name="P$46" direction="pas"/>
<pin name="P$47" direction="pas"/>
<pin name="P$48" direction="pas"/>
<pin name="P$49" direction="pas"/>
<pin name="P$50" direction="pas"/>
<pin name="P$51" direction="pas"/>
<pin name="P$52" direction="pas"/>
<pin name="P$53" direction="pas"/>
<pin name="P$54" direction="pas"/>
<pin name="P$55" direction="pas"/>
<pin name="P$56" direction="pas"/>
<pin name="P$57" direction="pas"/>
<pin name="P$58" direction="pas"/>
<pin name="P$59" direction="pas"/>
<pin name="P$60" direction="pas"/>
<pin name="P$61" direction="pas"/>
<pin name="P$62" direction="pas"/>
<pin name="P$63" direction="pas"/>
<pin name="P$64" direction="pas"/>
<pin name="P$65" direction="pas"/>
<pin name="P$66" direction="pas"/>
<pin name="P$67" direction="pas"/>
<pin name="P$68" direction="pas"/>
<pin name="P$69" direction="pas"/>
<pin name="P$70" direction="pas"/>
<pin name="P$71" direction="pas"/>
<pin name="P$72" direction="pas"/>
<pin name="P$73" direction="pas"/>
<pin name="P$74" direction="pas"/>
<pin name="P$75" direction="pas"/>
<pin name="P$76" direction="pas"/>
<pin name="P$77" direction="pas"/>
<pin name="P$78" direction="pas"/>
<pin name="P$79" direction="pas"/>
<pin name="P$80" direction="pas"/>
<pin name="P$81" direction="pas"/>
<pin name="P$82" direction="pas"/>
<pin name="P$83" direction="pas"/>
<pin name="P$84" direction="pas"/>
<pin name="P$85" direction="pas"/>
<pin name="P$86" direction="pas"/>
<pin name="P$87" direction="pas"/>
<pin name="P$88" direction="pas"/>
<pin name="P$89" direction="pas"/>
<pin name="P$90" direction="pas"/>
<pin name="P$91" direction="pas"/>
<pin name="P$92" direction="pas"/>
<pin name="P$93" direction="pas"/>
<pin name="P$94" direction="pas"/>
<pin name="P$95" direction="pas"/>
<pin name="P$96" direction="pas"/>
<pin name="P$97" direction="pas"/>
<pin name="P$98" direction="pas"/>
<pin name="P$99" direction="pas"/>
<pin name="P$100" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="Z80CPU">
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="M1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MREQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IORQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RFSH" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HALT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="WAIT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BUSRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BUSAK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="Z80CTC">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS0" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IORQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
<pin name="INT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TRG0" direction="in"/>
<pin name="TRG1" direction="in"/>
<pin name="TRG2" direction="in"/>
<pin name="TO0" direction="out"/>
<pin name="TO1" direction="out"/>
<pin name="TO2" direction="out"/>
<pin name="TRG3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="Z80PIO">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="ARDY" direction="out"/>
<pin name="ASTB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BRDY" direction="out"/>
<pin name="BSTB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PORTSEL" direction="in"/>
<pin name="CONTSEL" direction="in"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="M1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IORQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="INT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="Z80-SIO0">
<description>Z80 SIO0</description>
<gates>
<gate name="G$$1" symbol="Z80-SIO"/>
<gate name="PWR" symbol="PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$$1" pin="B/A" pad="34"/>
<connect gate="G$$1" pin="C/D" pad="33"/>
<connect gate="G$$1" pin="CE" pad="35"/>
<connect gate="G$$1" pin="CLK" pad="20"/>
<connect gate="G$$1" pin="CTSA" pad="18"/>
<connect gate="G$$1" pin="CTSB" pad="23"/>
<connect gate="G$$1" pin="D0" pad="40"/>
<connect gate="G$$1" pin="D1" pad="1"/>
<connect gate="G$$1" pin="D2" pad="39"/>
<connect gate="G$$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$$1" pin="D5" pad="3"/>
<connect gate="G$$1" pin="D6" pad="37"/>
<connect gate="G$$1" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="G$$1" pin="DCDA" pad="19"/>
<connect gate="G$$1" pin="DCDB" pad="22"/>
<connect gate="G$$1" pin="DTRA" pad="16"/>
<connect gate="G$$1" pin="DTRB" pad="25"/>
<connect gate="G$$1" pin="IEI" pad="6"/>
<connect gate="G$$1" pin="IEO" pad="7"/>
<connect gate="G$$1" pin="INT" pad="5"/>
<connect gate="G$$1" pin="IORQ" pad="36"/>
<connect gate="G$$1" pin="M1" pad="8"/>
<connect gate="G$$1" pin="RD" pad="32"/>
<connect gate="G$$1" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="G$$1" pin="RTSA" pad="17"/>
<connect gate="G$$1" pin="RTSB" pad="24"/>
<connect gate="G$$1" pin="RXCA" pad="13"/>
<connect gate="G$$1" pin="RXDA" pad="12"/>
<connect gate="G$$1" pin="RXDB" pad="28"/>
<connect gate="G$$1" pin="RXTXCB" pad="27"/>
<connect gate="G$$1" pin="SYNCA" pad="11"/>
<connect gate="G$$1" pin="SYNCB" pad="29"/>
<connect gate="G$$1" pin="TXCA" pad="14"/>
<connect gate="G$$1" pin="TXDA" pad="15"/>
<connect gate="G$$1" pin="TXDB" pad="26"/>
<connect gate="G$$1" pin="W/!RDYA" pad="10"/>
<connect gate="G$$1" pin="W/!RDYB" pad="30"/>
<connect gate="PWR" pin="GND" pad="31"/>
<connect gate="PWR" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RCM2000-RABBIT-CORE-MODULE">
<description>RCM2000 - Rabbit Core Module</description>
<gates>
<gate name="PB" symbol="RABBIT-PB"/>
<gate name="PE" symbol="RABBIT-PE"/>
<gate name="PA" symbol="RABBIT-PA"/>
<gate name="A" symbol="RABBIT-ABUS"/>
<gate name="PC" symbol="RABBIT-PC"/>
<gate name="D" symbol="RABBIT-DBUS"/>
<gate name="PD" symbol="RABBIT-PD"/>
<gate name="PWR" symbol="RABBIT-PWR"/>
<gate name="G$1" symbol="RABBIT-CTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCM2000-RABBIT-CORE-MODULE">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="J2P13"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="J2P12"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="J2P03"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="J2P02"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="J2P01"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="J2P11"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="J2P10"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="J2P09"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="J2P08"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="J2P07"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="J2P06"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="J2P05"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="J2P04"/>
<connect gate="D" pin="D0" pad="J1P21"/>
<connect gate="D" pin="D1" pad="J1P22"/>
<connect gate="D" pin="D2" pad="J1P23"/>
<connect gate="D" pin="D3" pad="J1P24"/>
<connect gate="D" pin="D4" pad="J1P25"/>
<connect gate="D" pin="D5" pad="J1P26"/>
<connect gate="D" pin="D6" pad="J1P27"/>
<connect gate="D" pin="D7" pad="J1P28"/>
<connect gate="G$1" pin="/BUFEN" pad="J1P39"/>
<connect gate="G$1" pin="/IORD" pad="J1P38"/>
<connect gate="G$1" pin="/IOWR" pad="J1P37"/>
<connect gate="G$1" pin="/RES_IN" pad="J2P38"/>
<connect gate="G$1" pin="/RES_OUT" pad="J2P37"/>
<connect gate="G$1" pin="PCLK" pad="J1P19"/>
<connect gate="G$1" pin="SMODE0" pad="J2P35"/>
<connect gate="G$1" pin="SMODE1" pad="J2P36"/>
<connect gate="G$1" pin="STAT_OUT" pad="J2P14"/>
<connect gate="G$1" pin="WDO" pad="J1P40"/>
<connect gate="PA" pin="PA0" pad="J1P03"/>
<connect gate="PA" pin="PA1" pad="J1P04"/>
<connect gate="PA" pin="PA2" pad="J1P05"/>
<connect gate="PA" pin="PA3" pad="J1P06"/>
<connect gate="PA" pin="PA4" pad="J1P07"/>
<connect gate="PA" pin="PA5" pad="J1P08"/>
<connect gate="PA" pin="PA6" pad="J1P09"/>
<connect gate="PA" pin="PA7" pad="J1P10"/>
<connect gate="PB" pin="PB0" pad="J1P11"/>
<connect gate="PB" pin="PB1" pad="J1P12"/>
<connect gate="PB" pin="PB2" pad="J1P13"/>
<connect gate="PB" pin="PB3" pad="J1P14"/>
<connect gate="PB" pin="PB4" pad="J1P15"/>
<connect gate="PB" pin="PB5" pad="J1P16"/>
<connect gate="PB" pin="PB6" pad="J1P17"/>
<connect gate="PB" pin="PB7" pad="J1P18"/>
<connect gate="PC" pin="PC0" pad="J2P15"/>
<connect gate="PC" pin="PC1" pad="J2P16"/>
<connect gate="PC" pin="PC2" pad="J2P17"/>
<connect gate="PC" pin="PC3" pad="J2P18"/>
<connect gate="PC" pin="PC4" pad="J2P19"/>
<connect gate="PC" pin="PC5" pad="J2P20"/>
<connect gate="PC" pin="PC6" pad="J2P21"/>
<connect gate="PC" pin="PC7" pad="J2P22"/>
<connect gate="PD" pin="PD0" pad="J2P23"/>
<connect gate="PD" pin="PD1" pad="J2P24"/>
<connect gate="PD" pin="PD2" pad="J2P25"/>
<connect gate="PD" pin="PD3" pad="J2P26"/>
<connect gate="PD" pin="PD4" pad="J2P27"/>
<connect gate="PD" pin="PD5" pad="J2P28"/>
<connect gate="PD" pin="PD6" pad="J2P29"/>
<connect gate="PD" pin="PD7" pad="J2P30"/>
<connect gate="PE" pin="PE0" pad="J1P36"/>
<connect gate="PE" pin="PE1" pad="J1P35"/>
<connect gate="PE" pin="PE2" pad="J1P34"/>
<connect gate="PE" pin="PE3" pad="J1P33"/>
<connect gate="PE" pin="PE4" pad="J1P32"/>
<connect gate="PE" pin="PE5" pad="J1P31"/>
<connect gate="PE" pin="PE6" pad="J1P30"/>
<connect gate="PE" pin="PE7" pad="J1P29"/>
<connect gate="PWR" pin="GND@1" pad="J1P01"/>
<connect gate="PWR" pin="GND@2" pad="J1P20"/>
<connect gate="PWR" pin="GND@3" pad="J2P31"/>
<connect gate="PWR" pin="GND@4" pad="J2P40"/>
<connect gate="PWR" pin="VBATTR" pad="J2P33"/>
<connect gate="PWR" pin="VCC@1" pad="J1P02"/>
<connect gate="PWR" pin="VCC@2" pad="J2P32"/>
<connect gate="PWR" pin="VCC@3" pad="J2P39"/>
<connect gate="PWR" pin="VRAM" pad="J2P34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TMPZ84C015" prefix="IC">
<description>TMPZ84C015 - Z80-Core Microcontroller (CPU,SIO,PIO,CTC)</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="ABUS16"/>
<gate name="D" symbol="DBUS8"/>
<gate name="SIOA" symbol="Z84C015-SIOA"/>
<gate name="SIOB" symbol="Z84C015-SIOB"/>
<gate name="CTC" symbol="Z84C015-CTC"/>
<gate name="PWR" symbol="PWR-2VCC+2GND"/>
<gate name="C" symbol="Z84C015-STG"/>
<gate name="PA" symbol="Z84C015-PA"/>
<gate name="PB" symbol="Z84C015-PB"/>
</gates>
<devices>
<device name="QFP100" package="QFP100">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="96"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="95"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="94"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="93"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="92"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="91"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="100"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="99"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="98"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="97"/>
<connect gate="C" pin="-BUSACK" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="-BUSRQ" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="-HALT" pad="18"/>
<connect gate="C" pin="-INT" pad="19"/>
<connect gate="C" pin="-IORQ" pad="15"/>
<connect gate="C" pin="-M1" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="-MREQ" pad="17"/>
<connect gate="C" pin="-NMI" pad="63"/>
<connect gate="C" pin="-RD" pad="14"/>
<connect gate="C" pin="-RESET" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="-RFSH" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="-WAIT" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="-WR" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="A7RF" pad="70"/>
<connect gate="C" pin="CLKIN" pad="69"/>
<connect gate="C" pin="CLKOUT" pad="68"/>
<connect gate="C" pin="EV" pad="67"/>
<connect gate="C" pin="ICT0" pad="40"/>
<connect gate="C" pin="ICT1" pad="42"/>
<connect gate="C" pin="IEI" pad="72"/>
<connect gate="C" pin="IEO" pad="71"/>
<connect gate="C" pin="XTAL1" pad="65"/>
<connect gate="C" pin="XTAL2" pad="66"/>
<connect gate="CTC" pin="-WDTOUT" pad="73"/>
<connect gate="CTC" pin="CLK/TRG0" pad="81"/>
<connect gate="CTC" pin="CLK/TRG1" pad="80"/>
<connect gate="CTC" pin="CLK/TRG2" pad="79"/>
<connect gate="CTC" pin="CLK/TRG3" pad="78"/>
<connect gate="CTC" pin="ZC/TO0" pad="74"/>
<connect gate="CTC" pin="ZC/TO1" pad="75"/>
<connect gate="CTC" pin="ZC/TO2" pad="76"/>
<connect gate="CTC" pin="ZC/TO3" pad="77"/>
<connect gate="D" pin="D0" pad="89"/>
<connect gate="D" pin="D1" pad="88"/>
<connect gate="D" pin="D2" pad="87"/>
<connect gate="D" pin="D3" pad="86"/>
<connect gate="D" pin="D4" pad="85"/>
<connect gate="D" pin="D5" pad="84"/>
<connect gate="D" pin="D6" pad="83"/>
<connect gate="D" pin="D7" pad="82"/>
<connect gate="PA" pin="-ASTB" pad="21"/>
<connect gate="PA" pin="ARDY" pad="20"/>
<connect gate="PA" pin="PA0" pad="29"/>
<connect gate="PA" pin="PA1" pad="28"/>
<connect gate="PA" pin="PA2" pad="27"/>
<connect gate="PA" pin="PA3" pad="26"/>
<connect gate="PA" pin="PA4" pad="25"/>
<connect gate="PA" pin="PA5" pad="24"/>
<connect gate="PA" pin="PA6" pad="23"/>
<connect gate="PA" pin="PA7" pad="22"/>
<connect gate="PB" pin="-BSTB" pad="61"/>
<connect gate="PB" pin="BRDY" pad="62"/>
<connect gate="PB" pin="PB0" pad="53"/>
<connect gate="PB" pin="PB1" pad="54"/>
<connect gate="PB" pin="PB2" pad="55"/>
<connect gate="PB" pin="PB3" pad="56"/>
<connect gate="PB" pin="PB4" pad="57"/>
<connect gate="PB" pin="PB5" pad="58"/>
<connect gate="PB" pin="PB6" pad="59"/>
<connect gate="PB" pin="PB7" pad="60"/>
<connect gate="PWR" pin="GND@1" pad="16"/>
<connect gate="PWR" pin="GND@2" pad="64"/>
<connect gate="PWR" pin="VCC@1" pad="90"/>
<connect gate="PWR" pin="VCC@2" pad="41"/>
<connect gate="SIOA" pin="-CTSA" pad="38"/>
<connect gate="SIOA" pin="-DCDA" pad="39"/>
<connect gate="SIOA" pin="-DTRA" pad="36"/>
<connect gate="SIOA" pin="-RTSA" pad="37"/>
<connect gate="SIOA" pin="-RXCA" pad="33"/>
<connect gate="SIOA" pin="-SYNCA" pad="31"/>
<connect gate="SIOA" pin="-TXCA" pad="34"/>
<connect gate="SIOA" pin="-W/RDYA" pad="30"/>
<connect gate="SIOA" pin="RXDA" pad="32"/>
<connect gate="SIOA" pin="TXDA" pad="35"/>
<connect gate="SIOB" pin="-CTSB" pad="44"/>
<connect gate="SIOB" pin="-DCDB" pad="43"/>
<connect gate="SIOB" pin="-DTRB" pad="46"/>
<connect gate="SIOB" pin="-RTSB" pad="45"/>
<connect gate="SIOB" pin="-RXCB" pad="49"/>
<connect gate="SIOB" pin="-SYNCB" pad="51"/>
<connect gate="SIOB" pin="-TXCB" pad="48"/>
<connect gate="SIOB" pin="-W/RDYB" pad="52"/>
<connect gate="SIOB" pin="RXDB" pad="50"/>
<connect gate="SIOB" pin="TXDB" pad="47"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-PIN-ADAPTER" package="ADAPTER-100PIN">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="96"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="95"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="94"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="93"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="92"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="91"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="100"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="99"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="98"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="97"/>
<connect gate="C" pin="-BUSACK" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="-BUSRQ" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="-HALT" pad="18"/>
<connect gate="C" pin="-INT" pad="19"/>
<connect gate="C" pin="-IORQ" pad="15"/>
<connect gate="C" pin="-M1" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="-MREQ" pad="17"/>
<connect gate="C" pin="-NMI" pad="63"/>
<connect gate="C" pin="-RD" pad="14"/>
<connect gate="C" pin="-RESET" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="-RFSH" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="-WAIT" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="-WR" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="A7RF" pad="70"/>
<connect gate="C" pin="CLKIN" pad="69"/>
<connect gate="C" pin="CLKOUT" pad="68"/>
<connect gate="C" pin="EV" pad="67"/>
<connect gate="C" pin="ICT0" pad="40"/>
<connect gate="C" pin="ICT1" pad="42"/>
<connect gate="C" pin="IEI" pad="72"/>
<connect gate="C" pin="IEO" pad="71"/>
<connect gate="C" pin="XTAL1" pad="65"/>
<connect gate="C" pin="XTAL2" pad="66"/>
<connect gate="CTC" pin="-WDTOUT" pad="73"/>
<connect gate="CTC" pin="CLK/TRG0" pad="81"/>
<connect gate="CTC" pin="CLK/TRG1" pad="80"/>
<connect gate="CTC" pin="CLK/TRG2" pad="79"/>
<connect gate="CTC" pin="CLK/TRG3" pad="78"/>
<connect gate="CTC" pin="ZC/TO0" pad="74"/>
<connect gate="CTC" pin="ZC/TO1" pad="75"/>
<connect gate="CTC" pin="ZC/TO2" pad="76"/>
<connect gate="CTC" pin="ZC/TO3" pad="77"/>
<connect gate="D" pin="D0" pad="89"/>
<connect gate="D" pin="D1" pad="88"/>
<connect gate="D" pin="D2" pad="87"/>
<connect gate="D" pin="D3" pad="86"/>
<connect gate="D" pin="D4" pad="85"/>
<connect gate="D" pin="D5" pad="84"/>
<connect gate="D" pin="D6" pad="83"/>
<connect gate="D" pin="D7" pad="82"/>
<connect gate="PA" pin="-ASTB" pad="21"/>
<connect gate="PA" pin="ARDY" pad="20"/>
<connect gate="PA" pin="PA0" pad="29"/>
<connect gate="PA" pin="PA1" pad="28"/>
<connect gate="PA" pin="PA2" pad="27"/>
<connect gate="PA" pin="PA3" pad="26"/>
<connect gate="PA" pin="PA4" pad="25"/>
<connect gate="PA" pin="PA5" pad="24"/>
<connect gate="PA" pin="PA6" pad="23"/>
<connect gate="PA" pin="PA7" pad="22"/>
<connect gate="PB" pin="-BSTB" pad="61"/>
<connect gate="PB" pin="BRDY" pad="62"/>
<connect gate="PB" pin="PB0" pad="53"/>
<connect gate="PB" pin="PB1" pad="54"/>
<connect gate="PB" pin="PB2" pad="55"/>
<connect gate="PB" pin="PB3" pad="56"/>
<connect gate="PB" pin="PB4" pad="57"/>
<connect gate="PB" pin="PB5" pad="58"/>
<connect gate="PB" pin="PB6" pad="59"/>
<connect gate="PB" pin="PB7" pad="60"/>
<connect gate="PWR" pin="GND@1" pad="16"/>
<connect gate="PWR" pin="GND@2" pad="64"/>
<connect gate="PWR" pin="VCC@1" pad="90"/>
<connect gate="PWR" pin="VCC@2" pad="41"/>
<connect gate="SIOA" pin="-CTSA" pad="38"/>
<connect gate="SIOA" pin="-DCDA" pad="39"/>
<connect gate="SIOA" pin="-DTRA" pad="36"/>
<connect gate="SIOA" pin="-RTSA" pad="37"/>
<connect gate="SIOA" pin="-RXCA" pad="33"/>
<connect gate="SIOA" pin="-SYNCA" pad="31"/>
<connect gate="SIOA" pin="-TXCA" pad="34"/>
<connect gate="SIOA" pin="-W/RDYA" pad="30"/>
<connect gate="SIOA" pin="RXDA" pad="32"/>
<connect gate="SIOA" pin="TXDA" pad="35"/>
<connect gate="SIOB" pin="-CTSB" pad="44"/>
<connect gate="SIOB" pin="-DCDB" pad="43"/>
<connect gate="SIOB" pin="-DTRB" pad="46"/>
<connect gate="SIOB" pin="-RTSB" pad="45"/>
<connect gate="SIOB" pin="-RXCB" pad="49"/>
<connect gate="SIOB" pin="-SYNCB" pad="51"/>
<connect gate="SIOB" pin="-TXCB" pad="48"/>
<connect gate="SIOB" pin="-W/RDYB" pad="52"/>
<connect gate="SIOB" pin="RXDB" pad="50"/>
<connect gate="SIOB" pin="TXDB" pad="47"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DUMMY-PWR-2VCC+2GND">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PWR-2VCC+2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADAPTER-100PIN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADAPTER-100PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ADAPTER-100PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P$100" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="P$11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P$12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P$13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P$14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P$15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P$16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P$17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P$18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P$19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P$21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P$22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P$23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P$24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P$25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P$26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P$27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P$28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P$29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P$31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P$32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P$33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P$34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P$35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P$36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P$37" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P$38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P$39" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$40" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P$41" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P$42" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P$43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P$44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P$45" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P$46" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P$47" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P$48" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P$49" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$50" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P$51" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P$52" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P$53" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P$54" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P$55" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P$56" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P$57" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P$58" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P$59" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$60" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P$61" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P$62" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P$63" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P$64" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P$65" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P$66" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P$67" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P$68" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P$69" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$70" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="P$71" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="P$72" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="P$73" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="P$74" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="P$75" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="P$76" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="P$77" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="P$78" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="P$79" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P$80" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="P$81" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="P$82" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="P$83" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="P$84" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="P$85" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="P$86" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="P$87" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="P$88" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="P$89" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P$90" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="P$91" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="P$92" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="P$93" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="P$94" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="P$95" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="P$96" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="P$97" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="P$98" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="P$99" pad="99"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80CPU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z80CPU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="1" pin="A0" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="A1" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="A10" pad="40"/>
<connect gate="1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="A14" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="A15" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="A2" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="A3" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="A4" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="A5" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="A6" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="A7" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="A8" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="A9" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="BUSAK" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="BUSRQ" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="HALT" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="INT" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="IORQ" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="MREQ" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="RESET" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="RFSH" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="WAIT" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="WR" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80CTC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z80CTC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="1" pin="CE" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="CS0" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="CS1" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="IEI" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="IEO" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="INT" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="IORQ" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="RESET" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="TO0" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="TO1" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="TO2" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="TRG0" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="TRG1" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="TRG2" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="TRG3" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80PIO" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z80PIO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="1" pin="A0" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="A1" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="A5" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="A6" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="A7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="ARDY" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="ASTB" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="B0" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="B1" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="B2" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="B3" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="B4" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="B5" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="B6" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="B7" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="BRDY" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="BSTB" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="CE" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="CLK" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="CONTSEL" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="40"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="IEI" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="IEO" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="INT" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="IORQ" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="PORTSEL" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
