<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Pfostenstecker">
<packages>
<package name="1X12-ROUND">
</package>
</packages>
</library>
<library name="BTM_222">
<packages>
<package name="BTM-222">
</package>
</packages>
</library>
<library name="C">
<packages>
<package name="SMC3216">
<description>SMD pad 3.2 x 1.6mm
&lt;br&gt;min.: 3.0 x 1.4mm
&lt;br&gt;max.: 3.4 x 1.8mm
&lt;br&gt;entspricht inch: 1206</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="Pfostenstecker" package="1X12-ROUND" value=""/>
<element name="JP2" library="Pfostenstecker" package="1X12-ROUND" value=""/>
<element name="U$1" library="BTM_222" package="BTM-222" value="BTM-222_ALL"/>
<element name="C1" library="C" package="SMC3216" value=""/>
<element name="C2" library="C" package="SMC3216" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
<contactref element="JP1" pad="P$11"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="JP1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$34"/>
<contactref element="JP2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="P$33"/>
<contactref element="JP2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$32"/>
<contactref element="JP2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="P$31"/>
<contactref element="JP2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
<contactref element="JP2" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
<contactref element="JP2" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="JP1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="JP1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="JP1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="JP1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP2" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$25"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
<contactref element="JP2" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$1" pad="P$27"/>
<contactref element="JP2" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$1" pad="P$28"/>
<contactref element="JP2" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="P$30"/>
<contactref element="JP2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$38"/>
<contactref element="JP2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="$BGND"/>
<contactref element="U$1" pad="$AGND"/>
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="U$1" pad="P$29"/>
<contactref element="JP1" pad="P$12"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="ANT">
<contactref element="U$1" pad="P$37"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
